Tisková zpráva
investor:Hlavní město Praha
Odbor městského investora Magistrátu hl.m. Prahy
Mandatář Odboru městského investora: Zavos s.r.o. :
Uživatel: Kolektory Praha
Generální dodavatel: Subterra a.s.

Kolektorizace centra Prahy
v souvislosti předání stavby Kolektor Centrum L, firmou Subterra a.s.

Nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje centrální části Prahy je obnova a rozvoj infrastruktury v této oblasti. Současný stav inženýrských sítí lze v centrum Prahy charakterizovat jako zastaralý a požadavkům dneška zcela nevyhovující.
Výstavba kolektorů ve vnitřní části města oproti záměrům a potřebám města donedávna zaostávala. Teprve v posledních letech díky investiční politice města, vedené zejména představiteli ODS, došlo k zrychlení záměrů a chápání kolektorizace jako systému. Vybudované kolektory se začínají vzájemně propojovat a začínají být funkční jako celek.
Stav infrastruktury v centru Prahy nevyhovuje v zásadě ze 3 důvodů:
1. Vysoká poruchovost v průměru již dožitých sítí spojená s přímými hospodářskými ztrátami (úniky médií, náklady na neustálé opravy - ztráty přepravované vody při únicích se odhadují na 30 až 40 %, tzn. že jedna ze tří velkých vodáren zásobujících naše hlavní město je v podstatě neefektivní).
2. Nedostatečná kapacita těchto sítí vzhledem k požadavkům dalšího rozvoje. 3. Jednotlivé systémy byly pokládány odděleně bez potřebné koordinace.
Zásadním koncepčním technickým řešením těchto otázek je předávaná stavba Kolektor Centrum L, což je pro centrum města velmi progresivní forma ukládání inženýrských sítí do podzemních štol. Kolektor Centrum I. - jedno z nejdůležitějších inženýrských děl pro naše hlavní město má pro prezentaci široké veřejnosti jednu nevýhodu - je pod zemí a není vidět na rozdíl od jiných velkých pozemních staveb. Výhody této stavby však pocítíme všichni.
Kolektory zajišt'ují velkou flexibilitu a kapacitu médií. Mají velký význam pro koncepční řešení rozvoje a zhodnocení území, zejména z hlediska energetiky a telekomunikací. Vedení sítí v kolektorech je pod stálou kontrolou a jejich nepřetržité automatické sledování umožňuje okamžité zjištění netěsností, poruch a havárií. Úniky médií jsou omezeny na minimum a k jednotlivým vedením je umožněn stálý přístup obsluhy. Současně při posilování a výměnách jednotlivých inženýrských sítí není narušen povrch chodníků, komunikací a provoz na nich, čímž dochází k definitivnímu zklidnění povrchů v centrální části města.
Z technického pohledu lze kolektory v centru města rozdělit do 2 základních kategorií. Kolektory II. kategorie, hlavní nebo zásobovací, jsou vedeny v hloubce okolo 30 m pod povrchem a jsou v nich ukládány silové kabely 110 kv a 22 kv, místní a dálkové sdělovací kabely, vodovodní a plynová potrubí větších profilů do 500 mm. Kolektory III. kategorie, tzv. vedlejší nebo spotřební, které jsou vedeny podpovrchově v hloubkách do 12 m, komunikují s hlavními kolektory prostřednictvím šachet a rozvádějí již jednotlivá média do objektů, vedle kterých procházejí. Jsou v nich uloženy silové kabely 22 kv a 0,4 kv, sdělovací kabely, městské telefonní sítě, potrubní pošta, plynová a vodovodní potrubí menších profilů do 300 mm.
Kolektor Centrum I. je jediný hlubinný páteřní kolektor II. kategorie, který přivádí do dané lokality v centru našeho hlavního města média s větší kapacitou. Tento kolektor je prostřednictvím šachet propojen se všemi dosud vybudovanými kolektory III. kategorie v centrální části Prahy a tím bude umožněno kapacitní posílení sítí v celé této zájmové oblasti. Do stavby Kolektor Centrum I. plošně spadá oblast ohraničená přibližně ulicí Ječnou na jihu, na východě ulicí Opletalovou á Senovážným náměstím, na severu ulicemi Celetnou, Karlovou a Staroměstkým náměstím a konečně na západě Anenským náměstí a Uhelným trhem v Praze l. Kolektor o profilu necelých 13 m2 probíhá cca 30 m pod povrchem a jeho celková délka je necelé 4 km. Pro technologii ražby byla na tomto kolektoru stanovena nová rakouská tunelovací metoda s okamžitou aktivací ostění. Protože byla ražba prováděna přímo pod zástavbou historické části Prahy, bylo nutné zajistit ražbu s minimálními dopady na povrchové objekty v celé trase kolektoru. Těmto požadavkům jednoznačně vyhovělo nedestruktivní provádění ražeb pomocí razícího stroje s frézou na výložníku. Z hornického hlediska bylo zajímavé provádění technických komor na hlavní trase ražených strojem ve třech horizontech, které svým umístěním, profilem necelých 60 metrů čtverečních, délkou cca 30 m a celkových výrubem okolo 1 500 m3 splňovaly nejnáročnější kritéria pro provádění razicích prací. Komory tohoto rozsahu byly vyraženy přímo pod objektem Domu módy na Václavském náměstí, pod Slovanským domem a pod pomníkem Jana Husa na Staroměstském náměstí bez jakýchkoli negativních dopadů na ně. Druhou zajímavostí byla i ražba v ochranných pásmech metra trasy A a B. Lze konstatovat, že v průběhu ražby nad metrem nedošlo k jedinému vážnějšímu problému.
Součástí stavby je i předávaný dispečink na Senovážném náměstí. Z hlediska své funkce je objekt dispečinku, ze kterého budou veškeré sítě sledovány a ovládány, jedním z nejdůležitějších objektů celého kolektoru. Řídící a přenosový systém zajišt'uje snímání důležitých provozních a poruchových informací z hlediska požárního a bezpečnostního zabezpečení, jejich přenos do dispečerského pracoviště, vyhodnocení a případný automatický nebo ruční zásah do provozního režimu kolektoru. Rozsah informací a povelů je stanoven podle požadavků správce kolektoru na základě konkrétního technického řešení stavební části a počtu uložených médií. Jedná se zejména o měření teploty signalizaci poruch vzduchotechniky, indikaci nebezpečí koncentrace plynu, signalizaci poloh požárních klapek, poruch čerpadel, ztráty napětí v rozvaděčích, či otevření poklopů vstupních šachet.
V současné době je v provozu nebo ve výstavbě v centru Prahy okolo 15 km kolektorové sítě. Jediný kolektor II. kategorie Centrum I. procházející z Kateřinské ulice až na Uhelný trh a Senovážné náměstí je právě předáván včetně centrálního dispečinku. Z kolektorů III.kategorie jsou dokončeny a v provozu kolektory v Celetné ulici, v okolí Rudolfina, Stavovského divadla a Nové radnice, Kolektor Centrum I A v oblasti ulic Jindřišská, Panská, Politických vězňů, a v roce 2001 Subterrou předaný kolektor Příkopy probíhající od Václavského náměstí okolo Obecního domu do Celetné ulice s odbočnou větví na Senovážné náměstí.
Mezi kolektory navrhované do r. 2010 se řadí kolektory II. kategorie pokračování Centrum L, Centrum II. a kolektory III. kategorie v dolní části Václavského náměstí, kolektory Vodičkova, Karmelitská - Letenská a kolektor Revoluční. Z těchto kolektorů jsou v současné době nejdále s přípravou kolektory v dolní části Václavského náměstí a ve Vodičkově ulici.
Pro další rozvoj centra Prahy je velice důležité nepřerušovat budování kolektorové sítě, ale plynule ve výstavbě pokračovat, případně tempo výstavby zintensivnit.
,