Městská infrastruktura po povodni

Městskou infrastrukturu lze rozdělit na distributory médií, informací, odpady a protipovodňová opatření

Energetika – největší problém byly zatopené trafostanice a rozpínací stanice, kabely 22 kV, čištění a vysušování zařízení před zapojením elektřiny.
Řešení: zvážit možnost přemístění zařízení do bezpečné lokace a stanovit podmínky umísťování nového zařízení v ohrožených oblastech (OTTP). Současně prověřit možnost jiného (paralelního) připojení. Kromě uplavaných trafostanic a přetrhaných kabelů byla situace zvládnuta.

Plyn – vysoká spodní voda a poklesy komunikací byly důvodem porušení a zaplavení nízkotlakých plynovodních rozvodů v ohrožených a postižených lokalitách.
Řešení: prověřit a urychleně provést změnu na středotlaký rozvod, provedený v odpovídajícím plastovém rozvodu, zajistit nouzové zásobování postižených lokalit plynem

Teplo – zaplavení zdrojů výroby tepla (shodou okolností páry) v lokalitě Holešovice a Invalidovna a následné zatopení rozvodů bylo důvodem dlouhodobé odstávky dodávky tepla.
Řešení: zvážit další setrvání výroby tepla v obou lokalitách. Protože byla zaplavena i Elektrárna Mělník, na CZT by bylo připojenou více zdrojů a dalo by se operativně přepojovat. 

Telekomunikace – v tuto chvíli asi nejkomplikovanější podpovrchové rozvody. Nezpevněné a v minulosti ne vždy kvalitně prováděné tvárnicové tratě pro protahování kabelů způsobily a doposud způsobují neočekávané propady vozovek a chodníků. 
Řešení:  opravit. 

Vodovody  - dílčí poruchy vodovodní sítě, jen mírně převýšily standardy ročního období, kromě významnějších závad v oblasti Radotína a Lahovic. Došlo k odstavení Podolské vodárny, které trvá a na zásobení Prahy nemá žádný vliv. Pokračují práce na systémových plošných obnovách vodovodů, shodou okolností v postižených oblastech.

Kanalizace – nejvýznamnější poruchou bylo „vypláchnutí“ ÚČOV a zaplavení lokálních ČOV. Výraznější havárie kanalizačních sběračů jsou na Starém Městě a dají se ještě další očekávat. Započal se systematický monitoring všech zasažených stok, které byly vystaveny vnitřnímu přetlaku nebo vyšším rychlostem. Řada stok a shybek je zanesena odpadem, nefungovalo přečerpávání odpadních vod z lokalit Radotína a Chuchle. Škody na ÚČOV bez dalších navrhovaných úprav činí cca 300 mil. Kč 
Řešení: bez ohledu na opravy stok a kanalizačních technologií, je nyní zásadní diskuse nad filosofií dalšího setrvání ÚČOV v lokalitě Císařského ostrova. Vymístění ÚČOV z výše uvedené lokality považuji za scestné. Návrh úpravy technologie tak, aby byly povodňové škody minimalizovány považuji za nejreálnější.  

Kolektory – škody v již realizovaných kolektorech byly převážně v lokalitě Staré Město a to zaplavením a stavebním poškozením. V těchto lokalitách je nefunkční elektroinstalace  a je nefunkční monitoring. Kromě plynu jsou všechny inženýrské sítě v provozu. 

Protipovodňová opatření – s ohledem na nedávné zkušenosti s regulací vysoké vody je třeba urychlit realizaci protipovodňových opatření v lokalitách (bez pořadí):
		Karlín – Libeň
		Malá Strana – Kampa
		Holešovice – Stromovka
		Zbraslav – Radotín
		Troja
		Výtoň – Podolí – Smíchov

Výstavba je rozdělena historicky do 7 etap. Některé etapy jsou realizovatelné relativně rychle, protipovodňová opatření Karlína ale podléhá i změnám zástavby celého území. 
Řešení: urychlit projektovou přípravu všech nedokončených etap a zajistit jejich financování. S ohledem na náročnost bude třeba zajistit i mimorozpočtové financování.

Odpady – odpadů bylo a doposud je všude velké množství. Návrhů na řešení je více a jsou zpracovány do následující tabulky:

Problém	hlavní směry	úkoly	
Prevence škod	Na základě zkušenosti informovat obyvatele co je nutné realizovat před evakuací	1.	vynést odpad a potraviny podléhající rychlé zkáze (počítat s vypnutím EE) – vše v ledničce se zkazí a ve vyšších patrech nebude nutné vyhazovat následně celou ledničku	
Využívání objektů v rozporu se stavebním povolením (případně nevhodné rekolaudace objektů)	Zvyšování odborné úrovně stavebních úřadů	1.	školení stav. úřadů
2.	provádění kontrol
3.	výkon rozhodnutí	
	Důsledné uplatňování vlastnických práv (u objektů ve vlastnictví města)	1.	stanovení pravidel pro pronájem objektů ve vztahu ke krizovým nebezpečím
2.	smluvní ujednání reagující na způsob užívání objektů
3.	důsledné provádění kontrol
4.	řešení porušení smluvních povinností	
Nedostatek vhodných ploch – mezideponií k dočasnému deponování povodňového odpadu	Rozšíření sítě sběrných dvorů do záplavových území (viz sběrný dvůr Voctářova, Za ledárnou (fa.Skobla); tato zařízení neovlivní průtočný profil kulminačních průtoků	1.	vyhledání vhodných lokalit v rozlivném území nad hladinou Q50 na pozemcích města
2.	zpracování studie
3.	návrh změny územního plánu
4.	realizace sběrných dvorů	
Dlouhé čekací lhůty na vjezdu na skládku Ďáblice (v důsledku ukončování I.etapy skládky a tím i malé aktivní plochy pro skládkování) a na skládce Regios – Úholičky (pouze jedna váha)	Zřizování mezideponií se zpevněným povrchem a vhodným dopravním napojením na přepravní trasy odpadů
•	doprava odpadů z postižené lokality na krátkou vzdálenost na mezideponii
•	nutnost nasazení těžké techniky za účelem snížení objemu odpadu
•	průběžný odvoz kapacitní přepravní technikou na skládky v době nižší dopravní zátěže komunikací a skládek
•	využívání i vzdálenějších skládek		
Provozovny s velkým množstvím potravin podléhajících rychlému rozkladu	Zvážit registrační povinnost provozoven s velkým objemem mrazáků	1.	pro zajištění dostatku informací o dislokaci těchto provozů pro rychlé vyklizení
2.	zajištění dispozičních schémat pro zasahující jednotky (často jsou umístěné ve sklepech – při výpadku EE složité hledání přístupových cest)
3.	zvážit povinné označení velkokapacitních mrazáků a přístupu k nim - podobně jako u tlakových svařovacích lahví)