Hlavním cílem prací v oblasti Souboru Digitálních Map Prahy (SDMP) pro rok 2001 bylo (v souladu s usnesením rady ZHMP č. 1473 z 28.11.2000) :
a)	dokončit tvorbu JDMP na  9% území (pro rok 2002 zbývá dokončit 5,1% území)
b)	vytvořit jednotnou grafickou databázi digitálních map (MAPA 3) s jednotným způsobem aktualizace, ze které budou poskytovány datové výstupy ve formátech pro stanovené grafické systémy (ArcInfo, ArcView, Microstation, Kokeš, AutoCad a další)
c)	pokračovat v aktualizaci barevné digitální ortofotomapy (na severní polovině území města) a pokračovat v aktualizaci digitálních referenčních map (DRM) z leteckých snímků pořízených v r.2000 (na jižní polovině města) - zejména v tvorbě aktuální vrstvy budov 
d)	zahájit tvorbu Digitálního modelu zástavby v návaznosti na Digitální model terénu a barevnou  digitální ortofotomapu.
Jednotlivé úkoly jsou k 15.7.2001 plněny takto:
a)	v oblasti tvorby, aktualizace a vedení JDMP 
•	probíhá tvorba JDMP na 10 katastrálních územích (Nebušice, Holyně, Malá Chuchle,  Velká Chuchle, Liboc, Přední Kopanina, Řeporyje, Satalice, Slivenec, Uhřiněves) s celkovou rozlohou 4454 ha,
•	za 1. pololetí 2001 bylo převzato 2492 dokumentací skutečného provedení stavby, 
•	bylo poskytnuto 1248 výstupů ze SDMP v celkové hodnotě 70,8 mil. Kč,
•	v technologii MAPA 3 sestává JDMP ze 197 vrstev: vrstvy katastrální mapy (právní stav),  doplňkové vrstvy polohopisu na úrovni technické mapy,  vrstvy vedení a objektů technického vybavení města, vrstvy výškopisu a popisu. Vrstvy katastrální mapy (správce Katastrální úřad Praha – město) tvoří polohopisný základ JDMP. V roce 1999 zahájil Katastrální úřad práce na tvorbě Digitální katastrální mapy (DKM). V současné době je vyhlášena platnost DKM na 10 katastrálních územích (3,4% území města). Po předání dat DKM na IMIP bude aktualizace vrstev katastrální mapy na těchto katastrálních územích prováděna čtvrtletně, na ostatních katastrálních územích dávkově  v ročním nebo dvouletém cyklu (závisí na možnostech Katastrálního úřadu). Ostatní vrstvy JDMP jsou aktualizovány průběžně z dokumentace skutečného provedení stavby nebo dokumentace správců technického vybavení města s prodlevou cca čtvrt roku. U každého prvku JDMP (linie, symbol, text) je vedena informace o datu zapracování do JDMP i číslo a rok zdrojového aktualizačního dokumentu. Tím má uživatel přehled o aktuálnosti dat.

b)	v oblasti tvorby grafické databáze MAPA3 
	V roce 2000 byl dokončen vývoj grafického databázového systému MAPA 3 včetně nové  technologie  tvorby a údržby Souboru digitálních map Prahy. Od  roku 2000 probíhá  sjednocování  obsahu Souboru digitálních map Prahy, obsahujícího kromě grafické části i související databázové informace. Jedná se o sjednocení právního i skutečného stavu. 
Právní stav obsahuje parcely a vnitřní kresbu. Správcem Katastru nemovitostí je   Katastrální  úřad Praha - město. Právní stav obsažený v JDMP slouží uživatelům jako informativní. 
Skutečný stav obsahuje polohopis, který není obsažen v katastrální mapě (v mapě Katastru nemovitostí) a zahrnuje tedy i geometrické plány dosud Katastrálním úřadem Praha neprovedené a tu část polohopisu, která je obsahem technické mapy. Parcely v právním i skutečném stavu (tj. i parcely na Katastrálním úřadu ještě neprovedené) tvoří uzavřené objekty, tedy mají polygonovou topologii. Obsahuje také průběh sítí technického vybavení města (inženýrské sítě). Skutečný stav obsažený v JDMP slouží jako informativní k plánování, projektování, výstavbě a správě technické infrastruktury města. 
V současné době je dokončeno sjednocení právního stavu na 94 katastrálních územích. Pro 13 katastrálních území, na kterých bude tvorba JDMP probíhat v letech 2001-2002,  bude sjednocení provedeno do šesti měsíců po dokončení tvorby JDMP pro dané území. Na katastrálních územích, kde probíhá reklamační řízení (Modřany, Záběhlice) bude sjednocení provedeno do konce roku 2001. Na katastrálních územích Zličín, Řepy, na kterých proběhla celoplošná údržba bude sjednocení právního stavu dokončeno v září 2001. Katastrální území Radotín vykazuje závažné nedostatky v síti geodetických bodů, další postup bude nutno projednat s resortem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro sjednocení a aktualizaci právního stavu se  využívají geometrické plány provedené v katastru nemovitostí a záznamy podrobného měření změn vzniklé při digitalizaci písemného operátu katastru nemovitostí.  
Sjednocení skutečného stavu (včetně uložení do systému MAPA 3) je v současné době dokončeno na 65 katastrálních územích. Do konce roku bude dokončeno na dalších 33 katastrálních územích (z toho 13 k.ú. v září, 17 k.ú. v říjnu a 3 k.ú v prosinci 2001). Pro sjednocení a aktualizaci skutečného stavu se využívají geometrické plány dosud neprovedené v katastru, dokumentace skutečného provedení staveb, výsledky plošného doměřování a data správců technického vybavení města.
MAPA 3 umožňuje výstupy ve formátech: VYK (VTX) – formát pro geodetický sw Kokeš, DXF – komunikační formát Autodesk, DGN – formát Bentley, Intergraph, ESRI generate – ArcInfo a ESRI shape file – ArcView. Výstupy poskytují topologicky čistá data v požadovaném rozsahu i obsahu. Pro předávání dat pro potřeby aplikací využívajících data ve formátu ESRI bude použit datový výstup ve formátu DRM (Digitální Referenční Mapa) po kontrolách atributů v negrafické části dat a kontrolách vazeb na aktuální stav datových systémů ZUZI (Základní územní identifikace) a SPI (Soubor popisných informací katastru nemovitostí).
c)	v oblasti digitálních ortofotomap a tvorbě aktuální vrstvy budov pro DRM:
V 1. pololetí 2001 byla provedena signalizace a zaměření vlícovacích bodů na severní polovině města a přípravena aerotriangulace. Vlastní snímkování se provádí v červenci a tvorba ortofotomap bude dokončena v listopadu 2001.
V souladu s projektem probíhají práce na využití ortofotomapy z jižní poloviny města (snímkované v roce 2000) k tvorbě aktuální vrstvy budov pro DRM. 
d)	v oblasti tvorby Digitálního modelu zástavby:
          Požadavky na obsah tohoto modelu byly definovány ÚRM tak, že: 
–	na předních stranách (fasádách) budov budou zaměřovány jen výstupky (rizality) větší než 0,7 m, 
–	na zadních stranách budov (uvnitř bloků) budou zaměřovány jen výstupky větší než  1 m, 
–	řídící  výškou pro tvorbu budovy je výška okapu čelní strany fasády, zadní část budovy pro  účel modelu tuto výšku přebírá, 
–	budou zaměřovány jen komíny vyšší než 2 m, a to jen v případech, že přesahují hřeben střechy a  jejich půdorysná plocha je větší než 1 m2, 
–	na střechách budou zaměřovány význačné věže a střešní vikýře širší než 2 m, zaměřené vodorovné, svislé a šikmé plochy jsou tříděny do 7 skupin 
–	každá budova bude topologicky uzavřeným tělesem, proto  budou stěny tvořící rozhraní dvou sousedních budov zpracovány duplicitně. (Každé budově bude přidělen jednoznačný identifikátor převzatý z vrstvy budov SDMP - díky tomu bude možno jednotlivé budovy z modelu vyjímat). 
–	zeleň bude zpracována schematicky  blokově s tím, že budou zaměřeny areály parkové zeleně a bude zaměřena liniová zeleň (aleje, křovinné stěny), jejíž šířka a výška je větší než 4 m. Vnitrobloková zeleň nebude zaměřována. Jednotlivé stromy budou zaměřeny jen v případě významných solitérů (po konzultaci s ÚRM).
V letošním roce bude prostorový digitální model zástavby dokončen na území 52 km2.
e)	vedle výše uvedených úkolů 
zpracoval IMIP dokumentační materiál k Souboru digitálních map Prahy (v rozsahu 130 stran) a z něj vycházející "komplexní uživatelsky zaměřený materiál" s názvem "Soubor digitálních map Prahy" (v rozsahu 82 stran), který bude zpřístupněn uživatelské veřejnosti na webové stránce IMIP : www.imip.cz    

Návrh rozpočtu informačních projektů IMIP na rok 2002

Tab.1

Projekt
 	Kooperace

   mil. Kč	Investice

  mil. Kč 	
IP 01 – Tvorba a údržba JDMP	     18,95	3,09	
IP 17 – Aplikace letecké fotogrammetrie 	   9,90	0,95	
Celkem	     28,85	4,04	
	
Podrobný  rozpis	
Číslo
položky	Projekt
IP 01 	Kooperace
mil. Kč	Investice
mil. Kč	
	IP 01 - Tvorba a údržba JDMP			
1	Tvorba  JDMP na 4454 ha (5,1 % území)	7,10		
2	Celoplošné doměřování změn 	3,30		
3	Aktualizace DRM – vrstva budov z let. snímků	3,80		
4	Vedení a správa datových bází, podpora software	1,60		
5	Vývoj aplikací	0,90		
6	Prohlížečka DRM-View (Map Objects)	0,50		
7	Doplnění a modernizace hardware	0,50		
8	Upgrate WINDOWS NT – 2000	0,45		
9	Upgrade software, modernizace pracovních stanic	0,80		
10	Nový software,		0,15	
11	Doplnění  hardware		0,40	
12	Systémová podpora (Oracle, ArcInfo)		0,70	
13	Rozšíření diskových kapacit pracovních stanic		0,60	
14	3D Analyst		0,12	
15	Stereo Analyst		0,12	
16	Servery		1,00	
	Celkem	18,95	3,09	
Číslo       položky	Projekt 
IP 17	Kooperace
Mil. Kč	Investice
mil. Kč	
	IP 17 – Aplikace letecké fotogrammetrie 			
1	Aktualizace  (50% území města)	3,80		
2	Digitální model zástavby (6 500 ha)	6,10		
3	Nový software, upgrade		0,25	
4	Doplnění a modernizace hardware		0,70	
	Celkem	9,90	0,95