Vyměněné čerpadlo č. 2 (jedno ze 4 hlavních čerpadel) bylo v provozu více než 40 let, bylo náročné na obsluhu a údržbu a vyžadovalo nemalé finanční prostředky na opravy. Vzhledem ke stáří a technické zastaralosti (bez možnosti regulace průtoku vody) byl jeho provoz také značně nehospodárný. 
Současnou   investicí do elektrického napájecího systému a vybudování moderního řídícího systému vodárny, který nahradil technicky i morálně zastaralé zařízení, došlo ve vodárně k výraznému zefektivnění provozu a snížení nároků na obsluhu a údržbu na minimum. V rámci této investiční akce vznikl ve strojovně káranské vodárny také moderní velín vybavený soustavou řídících a monitorovacích počítačů, který dává komplexní přehled o stavu hlavních technologických uzlů vodárny.
Investice, která byla hrazena z půjčky Evropské investiční banky, přinese celkové snížení provozních nákladů (úspory elektrické energie, úspory na údržbě) přibližně    o 3 mil. Kč za rok  (z toho  0,5 mil. Kč za rok představuje úspora na mzdách).
Vodárna v Káraném je jedním ze 3 zdrojů pitné vody pro Prahu. Výstavba zdejšího  komplexu úpravny pitné vody probíhala v několika etapách už od roku 1908. Káranskou vodu pak začali Pražané využívat v roce 1914. Pitná voda z Káraného je do Prahy dopravována třemi 23 km dlouhými výtlačnými řady. Vodu do potrubí           o průměru 1100 resp. 1600 mm čerpají 4 hlavní (z toho 2 záložní) čerpadla.  Původní parní čerpadla byla po 2. světové válce nahrazena čerpadly s elektromotory. V letech 96-97 proběhla výměna prvního technicky zastaralého čerpadla z r. 1948.