umístění Slovanské epopeje od Alfonse Muchy
v HORNÍ ČÁSTI střední haly průmyslového paláce
výstaviště praha

2001

ZÁMĚR :

Jedná se o definitivní a důstojné umístění Muchovy Slovanské epopeje v Praze. Kolekce dvaceti obrazů má následující rozměry:
7ks 610 x 810,  4ks 405 x 620,  6ks 405 x 480,  2ks 610 x 405,  1ks 480 x 405.

Záměr se jeví ze všech hledisek nejen jako dosažitelný, ale vzhledem k aktuální situaci na  Výstavišti  Holešovice jako ideální:

•	doba vzniku Výstaviště a charakter Průmyslového paláce je v naprosté korelaci s vrcholným tvůrčím obdobím A. Muchy 

•	charakter a sloh Průmyslového paláce je bez ohledu na časově posunutý vznik Epopeje identický s Muchovým tvůrčím záměrem

•	prostorové podmínky potřebné pro instalaci celé kolekce (cca 40 x 60 m) jsou v navrhovaném prostoru horní lodi Průmyslového paláce naprosto přesné. 

•	charakter pražského Výstaviště s posílením kulturně společenských funkcí včetně zamýšlené transformace vytváří optimální kontext pro instalaci tohoto významu (Lapidárium, Maroldovo panorama, Veletržní palác atd.)

•	dispoziční a konstrukční řešení objektu ( vč. modulace původních nosných oblouků ) shodou okolností přesně odpovídá počtu obrazů. 

•	reálné možnosti jsou pro zajištění nezávislého provozu instalace obrazů s pravděpodobnou vysokou  návštěvností, vůči samostatně fungujícímu provozu výstavních aktivit v parteru .

•	existence čtyř rohových věží umožňuje plně funkční a efektivní technologické zabezpečení  klimatických, světelných  a ostatních instalačních nároků.

•	Instalace nejenom naplní Muchův odkaz, ale rovněž velkou měrou přispěje k rehabilitaci architektonické památky Průmyslového paláce.

HLAVNÍ ÚKOLY PROJEKTU:

Projekt jednoznačně prokazuje technickou reálnost řešení hlavních diskutovaných otázek, které byly vznášeny především ohledně zajištění optimálního mikroklimatu pláten a dále požární bezpečnosti, související se souběhem galerie s permanentními výstavními aktivitami v parteru paláce. Obě tyto problematiky jsou v předloženém Projektu pro stavební povolení mimořádně odpovědně vyřešené a zdokumentované zdejšími i zahraničními experty. 

Provozní osnova 

Historicky je Průmyslový palác koncipován jako výstavní síň – dvě křídla, spojená střední halou. Střední hala s výškou cca 25 m zpočátku plnila v logice věci výjimečnou roli. Při otevření byla snad jediná příležitost, kdy bylo využito její výšky – vysoký piedestal s vysokým baldachýnem pro císaře F. J. prvního. Postupem doby se využití omezilo  buď jen na využití základního nivó, v padesátých letech se pro sjezdové účely vestavěla galerie sjezdového sálu, následoval pokus o jakousi divadelní scénu (s vynuceným stropním zatemněním ), které zcela eliminovalo prosklený charakter haly. V posledních letech byl prostor využíván pro výstavní aktivity opět pouze parteru, s bezděčným, nebo cíleným akcentem střední lodě mezi postranními křídly. Toto  se dnes jeví jako prověřená a fungující varianta. Vzhledem k pragmatickým výstavním principům časových výstav, zůstává původní monumentální výška mimo zájem konceptorů i návštěvníků, protože základní trend výstavního využití těchto síní je založen na vazbách horizontálních.
Předložený projekt nabízí zachování výše zmíněné a prověřené funkce bez jakéhokoliv omezení. Světelně transparentní membrána (pískované sklo , jak bylo v době vzniku zvykem), zaklenutá v logice základní konstrukční geometrie haly, přináší jednak potřebné difúzní osvětlení parteru pro obecné výstavní účely, a zároveň vytváří autonomní výstavní prostor v těžišti “lucerny“ haly. Zde, v kontextu barevných oken, na jejichž řešení se Mucha podílel, je ojedinělá a pro navrhovaný účel ideální atmosféra, kterou dosavadní návštěvník objektu víceméně není schopen zaznamenat. V tomto téměř sakrálním prostoru se vzniká ideální příležitost pro vertikální kompozici vědomě patetické instalace panslavistické idee. Po sto letech zde nalézají tyto národnostní ikony svůj nový obsah.    

technické souvislosti

-	vložená (na historické konstrukci nezávislá) subtilní struktura lehké ocelové konstrukce a matného, průsvitného prosklení ( např. pískované, nebo zabarvené sklo ), pozitivně oddělí parter od vysokého, jinak nepoužitelného komína haly, při zachování difúzního prosvětlení, distribuce tepla atd., to vše je v logice zamýšlené funkce
-	původní obloukové nosníky ocelové konstrukce a tektonika prostoru Průmyslového paláce budou z památkářského hlediska nedotčeny 
-	předpokládaný provoz výstavních a jiných aktivit v parteru  bude bez kolize s instalací Epopeje, která bude přístupná samostatným nezávislým vstupem ze severního vestibulu paláce ( z terasy nad Křižíkovou fontánou )
- 	zadávací technické a fyzikální parametry pro vystavování předmětné kolekce pláten byly stanoveny na základě mezinárodních norem ICOM a v průběhu zpracování Projektu pro SP konzultovány s SÚPP
-	vzhledem k podrobnému rozpracování úlohy a technické připravenosti návazných kroků by bylo možné otevřít expozici cca do 10-ti  měsíců od rozhodnutí o realizaci a následného vydání SP.