Přehled a trasování hodnocených variant trasy silničního okruhu:

Varianta 1: Úsek 512 silničního okruhu navazuje v prostoru jihozápadně od obce Jesenice na silniční úsek 513 (Lahovice – Vestec – Jesenice), je veden jižně od obce Jesenice, jižně od obcí Kocanda a Osnice, v lokalitě V potočinách kříží potok Botič a dále východním směrem mezi obcemi Herink, Modletice a Dobřejovice, kde se pak severně od lokality Na Vartě kříží s dálnicí D1 a stáčí severovýchodním směrem.

Varianta 2: Silniční okruh je veden ve stejné stopě jako u varianty 1, pouze v úseku mezi křížením se silnicí 603 a obcí Herink je vedení modifikováno, ke křížení s Botičem dochází přibližně o 300 m severněji v lokalitě V Cihelně. Od obce Herink dále východním směrem je vedení totožné s variantou 1.

Varianta 3: Silniční okruh je veden ve stejné stopě jako u variant 1 a 2, v úseku mezi křížením se silnicí 603 a obcí Herink je vedení modifikováno, komunikace je vedena severně od obcí Kocanda a Osnice. Ke křížení s Botičem dochází v prostoru rybníka Osnice. Komunikace je pak dále vedena východním směrem a mezi obcemi Herink a Dobřejovice se napojuje na trasu variant 1 a 2. 

Varianta 4: Jedná se o modifikaci varianty 3, silniční okruh je veden ve stejné stopě jako u variant 1, 2 a 3, v úseku mezi křížením se silnicí 603 a obcí Herink je komunikace opět vedena severně od obcí Kocanda a Osnice. Ke křížení s Botičem dochází asi o 300 m severněji oproti variantě 3, k připojení k základní variantě dochází ve stejném místě jako u varianty 3 v prostoru mezi obcemi Herink a Dobřejovice.