Nový způsob vysoušení zdiva vyzkoušel Karel Marek z Otrokovic
OTROKOVICE (okres Zlín) 13. srpna (ČTK) - Zhruba o polovinu rychlejší vysoušení zdiva zatopeného domu si po záplavách v roce 1997 vyzkoušel v Otrokovicích na Zlínsku Karel Marek. Poradili mu Zbyšek Panovec ze zlínské zkušebny stavebních hmot a materiálů s projektantem Vladimírem Moravcem. 
"Místo tradičních kondenzačních vysoušečů jsme v domku instalovali teplovzdušné agregáty na propan butan z tlakových lahví. Zahřívaly vzduch a zdivo na více než 50 stupňů Celsia," upřesnil dnes Marek pro ČTK. Dodal, že způsob, který zveřejnil Panovec, spočívá v šokovém ohřátí zdiva a vzduchu v místnostech. 
Kondenzační metoda vyžaduje uzavřenou místnost a odsávání vodních par ze vzduchu přístrojem, který musí mít přívod elektrické energie. Teplovzdušné agregáty kolem vše prohřejí a poté se provede větrání otevřenými okny. 
Podle odborníků pojme metr krychlový zdiva s omítkou 200 až 300 litrů vody. Kondenzační vysoušení odstraní za 24 hodin tak 25 litrů a po vyvětrání částečně vysušených prostor opět zdivo vlhne. Vysoušení Markova domku by trvalo měsíc, kdežto s teplovzdušným agregátem je zvládl za deset dnů. 
"Stálo mne to asi 5000 korun. Při kondenzační metodě by byly celkové náklady vyšší a navíc jsem až na výjimky neodstraňoval omítky. Místy jsem je pouze opravil," podtrhl Marek. Jako revizní technik plynových zařízení si hořáky a přívod plynu tlakovou hadicí zvenčí sám nainstaloval.