Domov integrované pomoci Černý most
Dne 8.července došlo k požáru v objektu č.p. 861 – 2 ve Šromově ulici v Praze 14 – Černý most. Objekt byl užíván od ledna 2000 jako Domov integrované pomoci – víceúčelové zařízení Městského centra sociálních služeb a prevence. Objekt je ve vlastnictví hl.m. Prahy, správcem objektu je v.o.s. CENTRA. Při požáru bylo zcela zničeno 12 bytů situovaných v lehké nástavbě, ostatní byty realizované v panelové technologii byly poškozeny průtokem vody při hašení požáru. 
Objekt sestává ze dvou sekcí, každá má samostatné číslo popisné, s jedním vstupem do celého objektu v první sekci. Mezi sekcemi je v přízemí spojovací chodba, umožňující průchod do druhé části.  K objektu patří i oplocené hřiště pro děti z azylového domu.Objekt je již zakryt provizorní střechou, která však nemůže sloužit přes zimní období.
Usnesením č.1185 ze dne 11.7.2001 Rada HMP uložila OMI MHMP předložit návrh na odstranění havárie včetně návrhu potřebných finančních prostředků na rok 2001.
24.7. t.r. se uskutečnila schůzka s cílem specifikovat potřebné opravy a stavební práce na objektu, aby ho  co nejdřív, alespoň zčásti, bylo možné užívat. Po provedení stavebních prací bude objekt možno užívat celý. Bylo dohodnuto, že okamžitě po vyschnutí promočených panelových konstrukcí budou provedeny opravy bytů minimálně ve dvou patrech. Byly navrženy tyto varianty provedení stavebních prací:
-	nejpozději do začátku zimního období provést trvalou plochou střechu,obvyklým způsobem pro panelové domy, v přízemí realizovat na úkor úbytku jednoho bytu samostatný vchod i do druhé sekce. Tím bude umožněno používat obě sekce buď jako samostatné domy s celkovým využitím pro sociální účely nebo při zazdění průchodu mezi sekcemi bude možné užívat každou sekci k různým účelů (zatím byl přístup pouze jednou sekcí, do druhé je přístup přes spojovací chodbu).
-    provést nástavbu jednoho až dvou pater (dle statického posudku projektanta objektu), pro nástavbu alespoň jednoho patra svědčí skutečnost, že pro bývalou nástavbu         provedené konstrukce vzduchotechniky by bylo nutno ubourat a šachta výtahu by       zůstala trčet nad plochou střechou. Nástavba dvou pater by byla časově náročnější, neboť by byla třeba změna územního rozhodnutí a stavebního povolení,
Dne 1.8.2001 proběhla další prohlídka za účasti radního Máši, ředitelů odborů OSM a OMI, ředitelky  Domova integrované pomoci a dalších účastníků, po které bylo konstatováno, že vzhledem ke stavu promáčení objektu (zatopené elektrorozvody, opadávající omítky a obklady, vlhkost a plísně pod PVC a pod.) a i v návaznosti na novelizované normy jak v oblasti elektro, tak v oblasti požárního zabezpečení, nejracionálnější bude provedení celkové regenerace – obnovy objektu. To znamená výměnu všech instalací, opravy omítek a obkladů,výměna PVC a protipožární zajištění.