Mobilní chemický analyzátor EM-640

Mobilní chemický analyzátor EM-640 je zařízení, které je kombinací dvou analytických metod GC/MS - plynové chromatografie a hmotnostní spektrografie. Zařízení je určeno pro analyzování neznámých vzorků látek, k jejich identifikaci a k určení jejich koncentrace. Umožňuje podrobnou analýzu neznámých směsí půd, vod a plynů v extrémních podmínkách, které se při požárech, technických nehodách či ekologických havárií vyskytují a je schopné pracovat v rozsahu  -40°C až +75°C. Splňuje také náročné požadavky, kladené na možnost dopravy zařízení přímo na místo havárie a jeho okamžité operativní nasazení. Stacionární chemické analyzátory pro řešení případů, se kterými se pražští hasiči a další složky ochraňující hlavní město setkávají, jsou nevhodné. Určení látky musí být stanoveno co možná nejrychleji, protože stejně urychleně pak bude probíhat její likvidace. Zařízení EM-640 umožňuje uvedení do provozu již v okamžiku výjezdu zásahového vozidla z hasičské stanice. Příprava pro provoz, kterou se rozumí předehřátí kolon a komor, trvá přibližně 10 minut, včetně autokalibrace. Při dojezdu na místo zásahu je tedy analyzátor připraven k činnosti, čímž se minimalizují se časové ztráty. Zařízení je také vybaveno speciální odpruženou plošinou, kterou lze snadno nainstalovat do tzv. chemického vozu – malého požárního vozidla, zakoupeného Hasičským sborem již před několika lety, v němž je prostor pro montáž a stálé umístění přístroje. Chemický analyzátor bude využíván při zásahové činnosti příslušníků HZSP, kteří pravidelně řeší řadu havárií spojených s likvidací látek ohrožujících občany a životní prostředí, jejichž přesná identifikace hasičům v mnoha případech schází. 
Analyzátor EM-640 mohl pomoci  například při těchto chemických a ekologických haváriích:
 2. 9. 1999 - Praha 9, Budínská ul. 
chovný rybník – úhyn většího množství ryb, příčina ani znečišťovatel nezjištěn, analýza vzorků vody v místě nehody by umožnila zjistit příčinu úhynu a podle druhu látky zjistit znečišťovatele a zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek a tím zamezit finančním ztrátám v důsledku dalšího úhynu ryb.
2. 10. 1999 -   Praha 7, Stromovka
rybníky v parku – úhyn asi 30 kachen, příčina nezjištěna.

12. 11. 1999 -  Praha 1, Kříženeckého nám. 2
došlo k nasátí výparů penetrace do klimatizace a k jejich následnému rozptýlení v objektu. Detekční přístroje nebyly schopny identifikovat unikající látku, až při dalším šetření zasahující chemik HZSP na základě charakteristického zápachu látku určil. Koncentraci látky v ovzduší nutnou pro další řešení záchranných prací však změřit nemohl. 

16.	11. 1999 - Praha 3, Řehořova ul. 13
nahlášen zápach v domě, několik obyvatel si stěžuje na nevolnost, provedena evakuace všech obyvatel domu ve vyváděcích maskách, neboť stávající technikou nebylo možno provést    dostatečně přesné měření koncentrace organických rozpouštědel v ovzduší (velký rozsah natěračských prací v domě).

3. 4. 2000 - Praha 10, K obecním hájovnám 
odběr vzorku nelegálně vypouštěné kapaliny, identifikace pouze na úrovni domněnek, vzorek předán policii k další zdlouhavé analýze v laboratoři. Identifikace látky v místě zásahu by přispěla k urychlenému zjištění znečišťovatele a zamezení dalšího znečišťování potoka.

29. 4. 2000 - Praha 10 - Benice, Květnového povstání
 neznámá látka v potoce, vzorky předány vodohospodářům, analýza ve stacionární laboratoři   s výsledky až za  24 hodin.

29. 6. 2000 - Praha 2, Vinohradská 182
VÚ Biochemie a farmacie – požár skladu nebezpečných odpadů (odpadních chemikálií) s kontaminací okolí požářiště, vznikla potřeba identifikovat uniklé látky a provést	    rozbor zplodin hoření, stávající technika nezjistila druh a koncentraci látek, proto záchranné jednotky musely i nadále pracovat v maskách a izolačních přístrojích.

30. 7. 2000 - Praha 4, Podolské nábřeží
sudy s vytékající látkou ve Vltavě, zajištění a předání povodí Vltavy. Důsledkem byla odstávka pivovaru Braník a Vodárny v Podolí, které čerpají vodu z Vltavy. Kromě finančních ztrát došlo i k omezení dodávky vody občanům Prahy. Odebrané vzorky vody analyzovány ve stacionárních laboratořích. Časová náročnost rozborů umožnila obnovení činnosti firem až po 8 hodinách.
Zkušenosti ze zásahů při těchto i dalších mimořádných událostech ukazují na nutnost dokonalejší ochrany obyvatel před nepříznivými vlivy různých chemických škodlivin. Podmínkou včasného a kvalitního zásahu je však znalost složení a koncentrace působících látek - tedy přesná analytika, bez níž je následný postup likvidace nebezpečných chemických látek velmi obtížný.