Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0055 ze dne 21. 1. 2003

Vyjádření hl. m. Prahy k “Oznámení” podle přílohy č. 3 zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr “ČD DDC Modernizace stabilní myčky vozidel na odstavném nádraží Praha – jih” 

Z hlediska urbanistické koncepce nemá hlavní město Praha k předloženému záměru žádné připomínky, výstavba bude probíhat na pozemku dráhy a není v kolizi se žádnou okolní zástavbou.

Z dopravního hlediska nemá hlavní město Praha k předloženému oznámení připomínky.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá hlavní město Praha k předloženému záměru žádné připomínky, netýká se problematiky zeleně. 

Z hlediska městské zeleně nemá hlavní město Praha k demontáži stávající myčky a její náhradě novou žádné připomínky. Při realizaci záměru nedochází k zásadní likvidaci stávající zeleně, aktivity probíhají v rámci ploch nádraží. 

Z hlediska ochrany zemědělské půdy se lokalita nachází uvnitř současně zastavěného území, pozemky dotčené výstavbou jsou v majetku ČD a nejsou součástí zemědělského půdního fondu. V platném ÚPn hlavního města Prahy je toto území určeno pro tratě a zařízení železnice. Z hlediska ochrany ZPF je uvedený záměr v souladu s ÚPn a neznamená žádný negativní vliv.

Z akustického hlediska je předložená dokumentace zpracována nedostatečně, stávající stav nebyl vypočten, ve zprávě je uveden pouze výtah internetu z hlukové mapy Prahy,a to bez vlivu železnice. Není vypočten ani hlukový stav po dobu výstavby. Hlavní město Praha doporučuje, aby akustická situace byla zpracována a vyhodnocena odborně způsobilým akustikem.

Z hlediska ochrany ovzduší nemá hlavní město Praha k předloženému oznámení připomínky.  

Z hlediska nakládání s odpady hlavní město Praha konstatuje, že oznámení je zpracováno kvalitně a v dostatečném rozsahu, uvádí skladbu odpadů, které budou vznikat jak při demolici stávající a výstavby nové myčky, tak při jejím provozu. Navrhuje využití, resp. recyklaci těchto odpadů a u odpadů nevyužitelných adekvátní způsob zneškodnění. Prevenci havárií a zneškodnění jejich následků řeší na dobré úrovni. Problematika odpadů je v zásadě řešena tak, aby jejich negativní vliv  na životní prostředí. 

Z geologického hlediska hlavní město Praha konstatuje, že uvažovaný záměr není ve střetu s ložisky nerostných surovin a výstavbou nebude výrazně ovlivněn stávající hydrogeologický režim zájmového území. 

Z hlediska zásobování vodou hlavní město Praha konstatuje, že navržené řešení neovlivňuje negativně životní prostředí,   není v rozporu s koncepcí zásobování vodou a souhlasí s platným ÚPn hl. m. Prahy. 

Množství vody, které bude nutné pro rozšíření myčky vagónů není vyčísleno a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. V době provozování myčky bude zaveden cirkulační provoz mycí vody, která bude průběžně čištěna a doplňována. Potřeba vody pro mytí bude cca 500 m3/den. Zdrojem vody bude stávající vodovodní přípojka DN 100, která se nachází v šachtě ve východní části tunelové myčky. Roční spotřeba vody pro zaměstnance bude činit 4950 m3.    

Z hlediska odkanalizování a vodních toků leží dotčené území v povodí Botiče. Předložené oznámení se týká rekonstrukce stávající dožilé myčky CECCATO včetně čistírny odpadních vod, instalace vakuového odsávacího zařízení sanitárních kolejí a úprava kolejového napojení myčky. Myčka vagónů má zaveden cirkulační provoz mycí vody, která se průběžně čistí v čistírně odpadních vod a pouze částečně se obměňuje v množství cca 100 m3/den (20 %). 

Splaškové odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace budou jednak přebytečné vody z ČOV, dále odpadní vody z vakuového odsávání fekálií z vagónů a ze sociálního zařízení zaměstnanců. Celkové množství splaškových odpadních vod bude cca 220 m3/den. Kvalita vypouštěných odpadních vod odpovídá požadavkům kanalizačního řádu hl. města Prahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího zařízení nedojde ke zvýšení výměry zpevněných ploch a tím se ani nezvýší množství dešťových vod.

Dokumentace je zpracována v dostatečném rozsahu. Při realizaci staveb je nutné respektovat a realizovat navržená ochranná a podmiňující opatření uvedená v dokumentaci. 
Z hlediska odkanalizování a ochrany povrchových a podzemních vod nemáme k předložené dokumentaci EIA zásadní připomínky.

Z hlediska zásobování teplem nemá hlavní město Praha k předloženému oznámení připomínky. 

Z hlediska zásobování zemním plynem nejsou  k oznámení připomínky. 

Z hlediska zásobování elektrickou energií bez připomínek. Navržené řešení není v rozporu s platným ÚPn hl. m. Prahy. 

Z hlediska telekomunikací bez připomínek. Navržené řešení není v rozporu se schváleným územním plánem hl. m. Prahy. 

Po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v předloženém “Oznámení” s ním hlavní město Praha nesouhlasí, požaduje dopracování akustického vyhodnocení a nové předložení doplněného “Oznámení” k posouzení v režimu zákona 100/2001 Sb.