MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
t i s k o v é   o d d ě l e n í

Veřejný informační systém Magistrátu hl.m. Prahy

V souvislosti s akcí “Den otevřených dveří Magistrátu hl. m. Prahy” bude 16. května 2002 uvedena do provozu ověřovací verze veřejného informačního systému MHMP. Systém poskytne průběžně aktualizované údaje o kvalitě ovzduší v Praze. Moderní zobrazovací zařízení - barevný plazmový displej velikosti 121x72 cm - bude umístěno ve výloze budovy Platnéřská 17.
Veřejný informační systém bude v provozu každý den od 6.00 do 22.00 hodin. Zdrojem dat o kvalitě ovzduší v Praze je 13 měřicích stanic Automatického imisního monitoringu (AIM), které jsou ve správě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Komořanech. Naměřené hodnoty sledovaných látek (NO2, NOx /NO+NO2/, SO2, polétavý prach – PM10, O3) se z jednotlivých stanic v půlhodinových intervalech přenášejí do ČHMÚ. Tam jsou ověřovány a vyhodnocovány. Následně je ČHMÚ poskytuje MHMP. Po zpracování do příslušných výstupů jsou aktualizovaná data zveřejněna v systému PREMIS (Pražský Ekologický Monitorovací a Informační Systém):
 
a)	prostřednictvím městského www serveru www.praha-mesto.cz v části životní prostředí
b)	prostřednictvím nového veřejného informačního systému MHMP.

Připravená verze veřejného informačního systému na prvních dvou obrazovkách poskytne divákovi základní informace o systému sledování ovzduší v Praze a podmínkách, které musí být splněny pro vyhlašování signálů upozorňujících občany na nadlimitní zhoršení kvality ovzduší příp. na stav, kdy je nutné zahájit regulaci zdrojů znečišťování ovzduší (výtopny, spalovny, automobilová doprava). Třetí obrazovka uvádí vybrané souhrnné údaje o ovzduší (teplotu vzduchu, celkový stupeň znečištění), předpověď počasí, rozptylových podmínek a biometeorologickou předpověď. Při vyhlášení resp. odvolání některého z výše uvedených signálů je zde výrazně uvedena i tato informace a na následující obrazovce je uveden plný text sdělení o vyhlášení nebo odvolání příslušného signálu. Série dalších obrazovek pak přináší informace o naměřených hodnotách jednotlivých sledovaných látek v ovzduší (postupně pro NOx, NO2, PM10, SO2, O3) na jednotlivých stanicích AIM. Zobrazen je vždy graf s průběhem naměřených hodnot dané látky na stanici za posledních 24 hod. a ve formě sloupcového grafu poslední naměřená hodnota látky přenesená z ČHMÚ (ukázka jedné obrazovky viz níže). 

Na základě informací odboru informatiky připravilo tiskové oddělení OPR MHMP.
Tel.: 36002127, V Praze dne 14. května 2002