Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1540  ze dne 25. 9. 2001

Hlavní město Praha
Rada hl.m.Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

V souladu s § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen “zákon o odpadech”). 

Vyzývá k podání nabídky pro realizaci specializované veřejné zakázky

“Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem 
na území hlavního města Prahy”

PODMÍNKY specializované veřejné zakázky:

1) Předmět plnění:
Předmětem plnění je zajištění komplexního nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním energetického a materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu (s výjimkou nebezpečných odpadů, odpadů z odpadkových košů, odpadů z čištění veřejných komunikací a prostranství a odpadů z údržby veřejné zeleně včetně hřbitovů a stavebního odpadu) na území hlavního města Prahy v následujícím rozsahu a dále specifikovaných podmínek a v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Dílčí části plnění:
1.1)	Celoplošný sběr a přeprava (svoz) směsného komunálního odpadu (20 03 01) a zajištění:
a) 	jeho přednostního energetického využívání,
b) 	materiálového využívání magnetických kovů ze škváry (19 01 02),
c) 	případné zajištění materiálového využívání škváry (19 01 01),
d) 	odstraňování nespalitelných a dále materiálově nevyužitelných zbytků z energetického využívání (20 03 01, 19 01 01, 19 01 03),
e) 	případného odstraňování energeticky nevyužitého odpadu na skládce odpadů (20 01 03).
1.2) 	Celoplošný tříděný sběr, přeprava (svoz) a zajištění jejich úpravy (dotřídění) za účelem usnadnění jejich materiálového využití včetně zajištění materiálového využití využitelných složek komunálního odpadu:
a) 	papíru a lepenky (20 01 01),
b) 	skla (20 01 02), 
c) 	plastů (20 01 03 a 20 01 04 / 20 01 39) 
1.2) 	Celoplošný tříděný sběr, přeprava (svoz), úprava (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odpovídajícího odstraňování nevyužitelného objemného odpadu (20 03 01 / 20 03 07).
1.3) 	Celoplošný sezónní sběr a svoz a využití (odstranění) vánočních stromků (20 02 01).
1.4) 	Celoplošný sezónní sběr a svoz pytlů s listím napadeným klíněnkou jírovcovou a využití (odstranění) tohoto odpadu (20 02 01).
1.5) 	Zabezpečení provozu informačního systému realizace zakázky, poskytujícího potřebné statistiky a evidence (včetně vedení evidence odpadů v rozsahu povinností hl. m. Prahy jakožto původce odpadů), včetně jeho průběžného rozvoje a aktualizace. 
1.6) 	Provoz kontaktních míst, centrálního informačního střediska, “call centra” a zabezpečení dispečerské služby.
1.7) 	Předmětem plnění je zajišťování činností dle bodu 1.1) a 1.2) pro původce odpadu, kteří mají písemnou smlouvu s hl.m.Prahou (dále jen “HMP”) o využívání systému zavedeného HMP pro nakládání s komunálním odpadem v souladu s §17 odst. 5 zákona o odpadech.

Předmětem zadání a plnění jsou i činnosti zde výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné pro řádné plnění zakázky v odpovídající kvalitě, rozsahu a termínech.

Zájemce může část plnění realizovat prostřednictvím třetích osob (dále jen “subdodavatel”). V tomto případě odpovídá zadavateli za realizaci příslušné části plnění pouze zájemce, nikoli subdodavatel. Provozování zařízení na dotřídění, úpravu, využívání či odstraňování odpadů se za subdodávku nepovažuje.

Druhy odpadů jsou zadány kódem odpadu dle Vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů za lomítkem je uveden nový kód odpadu dle návrhu Vyhlášky MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a  seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)). Terminologie nakládání s odpady je v souladu se zákonem o odpadech.

2)  Doba a místo plnění: 
Doba plnění: 		od 1.1.2002 do 31.12.2011
Místo plnění: 		Hlavní město Praha

3)  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
1)	Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splňuje zájemce,
a)	který má příslušné oprávnění k podnikání, je-li zvláštními předpisy stanoveno,
b)	na jehož majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti kterému nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci,
c)	který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d)	který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,
e)	který nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky,
f)	který nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na  penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
g)	který není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek podle § 63 zákona.
1)	Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. d) se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu. U organizačních složek podniku zapsaných v obchodním rejstříku se splnění uvedené podmínky vztahuje rovněž na vedoucího organizační složky podniku, která podává nabídku.
2)	Podmínky uvedené v odstavci 1 písm. d) a e) se vztahují též na odpovědného zástupce zájemce, ustanoveného podle zvláštního právního předpisu.

Prokazování kvalifikačních předpokladů
Zájemce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. a) dokladem o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, a čestným prohlášením o splnění kvalifikačních předpokladů uvedených v § 2b odst. 1 písm. b), c), d), e), f a g).

4) Požadavky na prokázání dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky:
Další předpoklady prokazuje zájemce následujícími údaji:
a)	smluvní zajištění materiálového využití papíru, skla a plastů (s možností diversifikace zařízení k minimalizaci dopravní zátěže, nákladů na svoz a provozních nákladů snížených o tržby, zvýšení bezpečnosti provozovaného systému)
b)	nejméně tři obchodní nabídky pro každou komoditu dle bodu 1.2.) této výzvy

5) Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
1)	Nabídková cena bude zpracována dle následujících bodů:
a)	Zájemce předloží nabídkovou cenu v cenové úrovni roku 2000 (dle skutečných nákladů v roce 2000) v členění cena bez DPH, procento DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena bude rozkalkulována na jednotlivá dílčí plnění.
b)	 Nabídková cena (včetně jejích dílčích položek) musí odpovídat přepokládaným objemům a hmotnostem sběru jednotlivých komodit v souvislosti s předpokládanou účinností třídění odpadů a prognózou množství odpadů. 
c)	Zájemce provede přepočet skutečných nákladů jednotlivých dílčích plnění na 1 obyvatele (dle stavu k 30.6. příslušného roku)  a současně uvede i náklady na sběrné nádoby a hmotnostní jednotky.
d)	Zájemce uvede, jaký podíl v jednotlivých dílčích plněních tvoří režie a zisk.
e)	Zájemce zpracuje všechny požadované údaje přehledně do tabulek s jednoznačným označením položek a případnými vysvětlivkami. 
f)	Zadavatel rozhodne jaký z navrhovaných způsobů konstrukce ceny podle jednotlivých dílčích plnění bude uplatněn (v souladu oddílem 9 písm. d) tohoto zadání).
g)	Zájemce odpovídá za to, že jeho cenová kalkulace bude v souladu s pravidly pro stanovení věcně usměrňované ceny.
h)	 Do ceny za odstraňování odpadů nebude zahrnuta částka, kterou tvoří poplatky za uložení odpadu na skládce (SII, SIII, SIV), které budou ve fakturaci vykazovány samostatně s nulovou položkou DPH (týká se poplatku za přímé skládkování směsného odpadu, poplatku za skládkování a rizikového poplatku za odstraňování zbytků z energetického využívání odpadů – škvára a popílek). Pokud bude škvára využívána v souladu se zákonem o odpadech jako konstrukční materiál skládky, nebude uplatněn poplatek za skládkování pro tuto složku.

2)	Každoroční úprava cen vychází ze skutečných nákladů nabídkové ceny, zvýšené na základě inflačního koeficientu vyhlášeného ČSÚ (s kontrolní vazbou na nárůst cen v oblasti živnostenského odpadu).
Pro stanovení nákladů v roce následujícím bude postupováno tak, že:
a) 	zadavatel určí na návrh pověřené osoby kvantitativní rozsah jednotlivých dílčích plnění v roce následujícím
b) 	výpočet nákladů provede zájemce v cenové úrovni předcházejícího roku v rozsahu předchozího bodu při respektování případných změn poplatků (vyplývajících ze zákona o odpadech) za uložení odpadů na skládky,
c) 	 náklady pro období  od 1.1. do 31.12. následujícího roku se vypočtou jako náklady předcházejícího roku, valorizované o úhrnnou inflaci předcházejícího roku, vyhlášenou ČSÚ. Takto určený inflační koeficient může být < průměrné výši inflačního koeficientu uplatněného zájemcem ve statisticky významném vzorku smluvních vztahů původců odpadů skupiny 20 na území hl. m. Prahy, které obsluhuje společně s odpadem zadavatele v souladu s Provozním řádem systému. 
Při   iČSÚ   <  ipůvodců   …… se pro další období použije iČSÚ.	
Při   iČSÚ   >  ipůvodců   …… se pro další období použije ipůvodců.	
Pokud zájemce neposkytne podklady pro kontrolní výpočet průměrného inflačního koeficientu se pro valorizaci využije 50% vyhlášeného inflačního koeficientu předcházejícího roku, vyhlášeného ČSÚ. Při výpočtu se vyloučí ovlivnění deklarovaným způsobem odstraňování tohoto odpadu.
d) 	takto vypočtené náklady budou přepočteny na 1 obyvatele s trvalým pobytem v hl.m.Praze a jeden měsíc a dále na 1 tunu příslušné složky odpadu a na 1 sběrnou nádobu o daném objemu a dané četnosti odvozu dané složky odpadu. 

3)	MINIMÁLNÍ ROZSAH PODKLADŮ PRO STANOVENÍ NÁKLADŮ PRO JEDNOTLIVÁ DÍLČÍ PLNĚNÍ:

a) směsný komunální odpad (20 03 01)

Sběr, přeprava (svoz) a odstraňování směsného odpadu	
sběr směsného odpadu

podle objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob dle zadávací dokumentace 	1) 	pronájem sběrných nádob s označením:
a) 	složky odpadu (text a piktogram)
b) 	termínovým štítkem
c) 	bezpečnostními prvky svozu odpadu (pouze u sběrných nádob trvale umístěných na pozemní komunikaci)
1) 	manipulace se sběrnými nádobami
z místa přistavení ke svozovému vozidlu a zanáška sběrných nádob na místo přistavení sběrných nádob do vzdálenosti 15 metrů od hranice vozovky a chodníku nebo od hranice vozovky pozemní komunikace, ze které se přeprava (svoz) realizuje
2) 	úklid místa přistavení sběrných nádob při každém svozu
3) 	mytí a dezinfekce sběrné nádoby (1x za 24 měsíců)	
Přeprava (svoz) směsného odpadu	4) 	naložení směsného odpadu do svozového vozidla
5) 	odvoz směsného odpadu na zařízení na území hl.m.Prahy	
využití (odstraňování) směsného odpadu	6) 	odstraňování směsného odpadu (Kč/t); pokud jsou náklady na odstraňování závislé na množství odpadu, bude uvedena i tato závislost (vzorcem, tabulkou)	

Dále bude stanovena průměrná cena za sběr, přepravu (svoz), využití ( odstraňování) směsného odpadu v:
1) 	Kč/ 1 litr sběrné nádoby za rok pro každý druh sběrné nádoby a danou četnost samostatně
2) 	Kč/ 1 obyvatele za rok
3) 	cena Kč/km a průměrná hmotnost odpadu na 1 vozidlo při případné dopravě mimo území hl.m.Prahy

Dále bude stanovena průměrná hmotnost odpadu na 1 fyzickou osobu a rok.
Ceny dle bodů 1-7 budou využity i v případě sběrných nádob určených pro uživatele rekreačních nemovitostí (objektů určených nebo sloužících k individuální rekreaci)

b) objemný odpad (20 03 01 / 20 03 07)

sběr, přeprava (svoz), třídění, využívání a odstraňování směsného objemného odpadu	
přistavení VOK
s objemem min. 9 m3	1) 	doprava VOK na místo přistavení
2) 	uložení VOK na určené místo přistavení
3) 	pronájem VOK s označením složky odpadu a informacemi (bezpečnostními prvky)	
Odvoz směsného objemného odpadu	4) 	naložení VOK na nosič kontejnerů
5) 	úklid místa přistavení
6) 	odvoz naplněného VOK na zařízení na území hl.m.Prahy	
dotřídění směsného objemného odpadu	7) 	dotřídění a evidence složek objemného odpadu	
Využití (odstraňování) směsného objemného odpadu	8) 	tržby za prodej využitelných složek odpadu (např.kovů)
9) 	odstraňování směsného odpadu (Kč/t); pokud jsou náklady na odstraňování závislé na množství odpadu, bude uvedena i tato závislost (vzorcem, tabulkou); při využití stejného zařízení jako v případě směsného odpadu bude zohledněno pro stanovení ceny celkové množství směsného a směsného objemného odpadu
10) 	odvoz vyřazených chladniček a mrazniček na městem určené zařízení na území hl.m.Prahy (IMP servis, s.r.o., Poděbradská 36, Praha 9)	

Zájemce uvede průměrnou hmotnost objemného odpadu ve VOK s objemem 9 m3
Dále bude stanovena průměrná cena za sběr, přepravu (svoz), využití (odstraňování) směsného odpadu v:
1) 	Kč/ 1 m3 VOK za 1 přistavení VOK 
2) 	Kč/ 1 obyvatele za rok
3) 	Kč/km a průměrná hmotnost odpadu na 1 vozidlo při případné dopravě mimo území hl.m.Prahy

c) 	celoplošný tříděný sběr, přeprava (svoz), dotřídění a materiálové využití využitelných složek komunálního odpadu - papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plastů (20 01 03 a 20 01 04 / 20 01 39):

Pro každou složku odpadu bude stanovena:

Sběr, přeprava (svoz), dotřídění a využití využitelných složek odpadu	
sběr využitelných složek odpadu
podle objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob dle zadávací dokumentace	1)   pronájem sběrných nádob s označením:
a) 	složky odpadu
b) 	termínovým štítkem
c) 	bezpečnostními prvky svozu odpadu (pouze u sběrných nádob trvale umístěných na pozemní komunikaci)
d) 	označení stanoviště sběrných nádob na povrchu pozemní komunikace - žlutá čára souvislá (V12C) a vyznačení rohů stanoviště
2)   úklid stálého stanoviště a místa přistavení sběrných nádob
3)   mytí sběrné nádoby (1x za 24 měsíců) v závislosti na typu sběrné nádoby	
přeprava (svoz) využitelných složek odpadu	4)   naložení odpadu do svozového vozidla (u sběrné nádoby na území Pražské památkové rezervace bude v ceně zahrnuta zanáška sběrné nádoby a zamykání objektu)
5)   odvoz odpadu na zařízení na území hl.m.Prahy	
dotřídění využitelných odpadů	6)   dotřídění odpadu (pokud je nezbytné pro další zpracování)	
zajištění materiálového využití	7)   materiálové využití
8)   tržby / náklady	
dále bude uvedena:	9)   celková cena roční cena za obsluhu území při navržené technologii sběru, frekvenci odvozu a materiálového využití dané složky odpadu při splnění parametrů dle zadávací dokumentace	
Dále bude stanovena průměrná cena za sběr, přepravu (svoz), využití (odstraňování) směsného odpadu v:
1) 	Kč/ 1 m3 provozovaných sběrných nádob (s respektováním frekvence odvozu) za rok
2) 	Kč/ 1 obyvatele za rok
3) 	Kč/km a průměrná hmotnost odpadu na 1 vozidlo při případné dopravě mimo území hl.m.Prahy

d) celoplošný sezónní sběr a svoz a využití (odstranění) vánočních stromků

sběr, svoz a odstranění vánočních stromků 	
Sběr, svoz a odstranění vánočních stromků 
	1)   období leden až únor 
2)   způsob odstranění - spalování 
                                       - kompostování 
3)   cena - sběr a svoz
                 - využití (odstranění)	

e) celoplošný sezónní sběr a svoz a využití (odstranění) pytlů s listím napadeným klíněnkou jírovcovou

sběr, svoz a odstranění pytlů s listím napadeným klíněnkou jírovcovou	
Sběr, svoz a odstranění vánočních stromků 
	1)   období září až prosinec
2)   způsob odstranění - spalování (nebo kompostování)
3)   cena  - sběr a svoz
                - využití (odstranění)		

f) zajištění provozu informačního systému a provozu sběrných míst:
	náklady budou stanoveny jako:
1) 	náklady na provoz a rozvoj informačního systému Kč/ rok, včetně nákladů na provoz “call centra”
2) 	náklady na provoz kontaktních míst Kč/kontaktní místo a rok
3) 	celkové náklady za rok dle předcházejících dvou bodů
4) 	průměrné náklady stanovené v:
Kč/ obyvatele a rok
Kč/ obsluhovaný bytový objekt a rok

6)  Místo a způsob podání nabídky:
Nabídka musí být odevzdána osobně do 15.11.2001 do 10:00 hodin do sekretariátu odboru infrastruktury města Magistrátu hl.m.Prahy, Řásnovka 8, Praha 1, 1.patro, č.dveří 116, v pěti stejnopisech v písemné podobě (1 originál a 4 kopie označené pořadovými čísly) a na CD-ROM. Nabídka musí být v uzavřené obálce, výrazně označené nápisem “SOUTĚŽ ODPADY - NEOTVÍRAT!“, aby bylo zřejmé, že se jedná o nabídku v soutěži a bude opatřena na uzavření razítkem zájemce. 

7)  Údaje o zadavateli:
Název: Hlavní město Praha, Rada hl.m.Prahy
Sídlo: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Telefon: 24 48 42 50 (sekretariát odboru infrastruktury města)
Fax: 24 81 16 38 (sekretariát odboru infrastruktury města)

8)  Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace (příloha č.1 této výzvy) obsahuje:
A)   osnovu nabídky
B)   podklady s charakteristikou svozového území hl.m.Prahy - statistické údaje
C)   návrhové údaje (stávající počty sběrných nádob podle typů a frekvencí včetně cenové úrovně roku 2001)
D)   návrh smlouvy (bez příloh)
E)   Provozní řád
F)   mapa správních obvodů hl.m.Prahy

9) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a)	odmítnout nabídku, shledá-li ji ze svého hlediska nevyhovující bez nároku zájemce na úhradu nákladů
b)	nevracet zájemci podanou nabídku
c)	vyzvat zájemce k doplnění nebo upřesnění nabídky 
d)	rozhodnout o konstrukci ceny za dílčí části zakázky v souladu s oddílem 5 tohoto zadání upravit, doplnit návrh smlouvy, změnit nebo upřesnit návrh smlouvy uvedený v zadávací dokumentaci

10) Doplňující údaje a požadavky zadavatele:
1)	Zájemce předloží návrh optimalizace obsluhy respektující sjednocení svozu směsného komunálního odpadu, tříděného sběru papíru, skla a plastů, směsného objemného komunálního odpadu a harmonogram ostatních fází optimalizace dle zadání. Přechodné období je stanoveno od 1.1.2002 do 31.12.2002.
2)	Doprava vytříděných složek komunálního odpadu mimo území hl.m.Prahy je dovolena pouze v případě, že celkové náklady na využití odpadů mimo území hl.m.Prahy (včetně dopravních nákladů) budou nižší než v případě předání odpadu zpracovateli odpadů na území hl.m.Prahy (se zahrnutím tržeb). Přeprava odpadů na zařízení vzdálená < 20 km od hranice hl. m. Prahy (po nejkratší možné dopravní trase) je počítána jako přeprava odpadu po území hl. m. Prahy.
Pro posouzení předloží zájemce vždy obchodní nabídky všech zpracovatelů z hl.m.Prahy a další obchodní nabídky mimopražských zpracovatelů. 
Netýká se případu, kdy pro poruchu či odstavení zařízení na území hl.m.Prahy není možné na území Prahy předat složky komunálního odpadu k využití či odstraňování. Pro ukládání směsného odpadu na skládku mimo území hl.m.Prahy musí být splněna podmínka nižších celkových nákladů tvořených součtem nákladů na svoz, uložení a poplatek za uložení odpadu (součet poplatku u odpadů kategorie N).
3)	Zájemce zpracuje a předloží návrh opatření ke snížení nákladů a k efektivnímu energetickému využití směsného komunálního odpadu, včetně harmonogramu realizace navrhovaných opatření. Studie vyhodnotí možnosti odstranění jednostranné závislosti energetického využití směsného odpadu na provozovateli systému CZT (Pražská teplárenské, a.s.) a jednotkové náklady pro termické využití směsného odpadu při současné výrobě elektrické energie. 
4)	Energetické využití bude zajištěno v rozsahu cca 190.000 tun (min. 80 %) směsného komunálního odpadu při zachování současných podmínek a pokud nedojde ke zvýšení výkupní ceny energie proti cenové úrovni roku 2001.
5)	Zájemce zajistí zřízení a provoz kontaktních míst ve všech správních obvodech města, centrálního informačního centra na území městské části Praha 1 nebo Praha 2 a “call centra”. Pokud na území města bude realizován se souhlasem HMP tzv.”MULTI UTILITY SYSTÉM” dodavatelů jiných služeb, bude se zájemce povinen na jeho tvorbě a provozu spolupracovat, pokud se tím zlepší dostupnost a kvalita poskytovaných služeb a nedojde ke zvýšení nákladů na srovnatelný provoz kontaktních míst. Zájemce uvede harmonogram zřízení jednotlivých kontaktních míst v přechodném období od 1.1.2002 do 31.12.2002.
6)	Zájemce zajistí možnost instalování SW informačního systému zadavatele na všech kontaktních místech a zajistí jeho využívání pro tvorbu objednávek svozu nebo propojení s vlastním informačním systémem, ve kterém tuto agendu zajišťuje.
7)	Zájemce navrhne jednotné grafické řešení informačního nápisu na boky nástavby svozové techniky, který bude obsahovat informační telefonní číslo zájemce, na kterém bude poskytovat informace (call centrum) a slogan (pro podporu třídění a pro podporu třídění odpadů)
8)	Zájemce při zpracování nabídky bude vycházet z potřeby minimalizace negativních dopadů na životní prostředí v hl.m.Praze (zejména ochrana ovzduší a odstraňování znečištění způsobených v souvislosti s provozováním systému nakládání s komunálním odpadem) a z potřeby minimalizace dopravní zátěže komunikací hl.m.Prahy. 

Příloha č.1 výzvy k podání nabídky

A) Osnova nabídky:

pořadí	Obsah	
1	Identifikační údaje zájemce	
2	Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dle oddílu 3	
3	Prokázání splnění dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky dle oddílu 4	
4	Nabídková cena a návrh platebních podmínek v členění dle oddílu 5	
5	Návrh harmonogramu náběhu realizace opatření dle zadání a Provozního řádu v přechodném období, včetně zprovoznění zařízení na dotři´dování objemného odpadu	
6	Návrh optimalizace odvozu odpadu včetně harmonogramu realizace v přechodném období	
7	Studie rozvoje (intenzifikace) třídění odpadů - zajištění meziročního nárůstu množství komunálních odpadů tříděným sběrem. Návrh opatření v jednotlivých letech k dosažení uvedeného stavu třídění odpadu s uvedením nákladů v cenové úrovni r. 2001	
8	Návrh hmotnostních toků jednotlivých složek KO (v prvních 3 letech, dále 5. a 10. rok)	
9	Studie efektivního energetické využití směsného komunálního odpadu ve spalovně Malešice s posouzením výroby elektrické energie pro zajištění využití plné provozní kapacity spalovny.	
10	Kontaktní místa, centrální informační středisko a “call centrum” (tabulka adres, tel. a fax. čísel a grafické znázornění v mapě hl.m.Prahy), včetně harmonogramu jejich zprovoznění	
11	Prohlášení o akceptaci podmínek návrhu smlouvy dle přílohy zadání, případně zdůvodněné připomínky k textu smlouvy	

B) Podklady s charakteristikou svozového území hl.m.Prahy - statistické údaje:

Počet obyvatel k 1.7.2000	1 183 814 *	
Počet obyvatel k 1.1.2001	1 181 126 *	
* včetně cizinců s dlouhodobým pobytem

Celkový úbytek trvale hlášených osob za dobu plnění bude dle prognózy ČSÚ max. 3%.

Počty bytových domů v hl.m.Praze:
zdroj:	sčítání obyvatel, bytů a domů 1991	předběžné výsledky sčítání obyvatel, bytů a domů 2001	
rodinné domy	47 257	49 145	
bytové domy (činžovní, sídlištní)	31 720	32 189	
celkem	78 977	81 334	
počet bytových domů dle CRO MV	99 339	

C) Návrhové údaje:

Počet sběrných nádob podle objemů a frekvencí obsluhy k 30.6.2001
četnost obsluhy	1x za 2 týdny	1x za týden	2x za týden	3x za týden	4x za týden	5x za týden	6x za týden	
70 litrů	5 149	6 143	16					
80 litrů	1 874	1 250	9					
110 litrů	5 826	29 968	16 245	65	9	5	1	
120 litrů	1 449	4 985	4 015	150	4	15	4	
240 litrů	259	4 700	14 890	297	37	35	20	
360 litrů	5	10	11					
1100 litrů	52	830	6 858	2 874	4	5	5	

Svoz směsného komunálního odpadu v hl.m.Praze - cenová úroveň roku 2001 v Kč/rok (bez DPH)

četnost obsluhy	1x za 2 týdny	1x za týden	2x za týden	3x za
týden	4x za týden	5x za týden	6x za týden	
70 litrů	531	959	1 713	2 557	3 336	4 115	4 895	
80 litrů	529	954	1 686	2 515	3 271	4 027	4 784	
110 litrů	623	1 073	1 866	2 698	3 479	4 302	5 232	
120 litrů	591	1 078	1 782	2 650	3 531	3 910	4 755	
240 litrů	954	1 787	3 380	4 386	5 901	6 399	8 274	
360 litrů	1 275	2 134	3 748	5 570	7 288	9 006	10 724	
1100 litrů	3 384	5 733	10 007	14 402	18 957	23 774	28 256	

Odstranění směsného komunálního odpadu (včetně objemného odpadu ) v hl.m.Praze množství odpadu - cenová úroveň roku 2001 (bez DPH), včetně poplatků za ukládání škváry a popílku.

energetické využití odpadu 					    1 195,- Kč/t  
 v tom poplatky za ukládání škváry a popílku			         46,- Kč/t 
maximální množství						 190 000 tun
ukládání odpadu na skládce 					       553,- Kč/t
maximální množství						   40 000 tun

Stav sběrných nádob na tříděný odpad k. 30.6.2001

Papír					
četnost obsluhy	1x za 
2 týdny	1x za týden	2x za týden	3x za týden	
120 litrů		546	209		
240 litrů		222	32	27	
1100 litrů	3	1638	521		
1,1m3		89	40		
2 m3				37	
3,2 m3	332	18			

Sklo							
četnost obsluhy	1x za 
8 týdnů	1x za 
6 týdnů	1x za 
4 týdny	1x za 
3 týdny	1x za 
2 týdny	1x za týden	
120 litrů					1	941	
240 litrů			2		43	171	
1100 litrů			687		77		
1,1m3			557		12		
2 m3					35		
2,5 m3		1 131		6			
3,2 m3	180						

Plasty					
četnost obsluhy	1x za 
2 týdny	1x za týden	2x za týden	3x za týden	
120 litrů		545	202		
240 litrů		204	34		
1100 litrů	3	428	1 866	390	
2 m3		35			

Svoz tříděného odpadu - cenová úroveň roku 2001 v Kč/rok (bez DPH)

četnost obsluhy	1x za
8 týdnů	1x za 
6 týdnů	1x za 
4 týdny	1x za 
3 týdny	1x za 
2 týdny	1x za týden	2x za týden	3x za týden	
120 litrů						1 434	2 346		
240 litrů					991	2 253	3 388		
1100 litrů			2 335		4 946	7 977	14 106	22 512	
1,1 m3			3 983		8 480	13 524	22 322		
2,0 m3					12 969	24 924		72 745	
2,5 m3		4 621		7 968					
papír	 3,2 m3					14 006	25 641			
Sklo	 3,2 m3	6 927								

Svoz a odstranění objemného odpadu - cenová úroveň roku 2001  v Kč/rok (bez DPH)

počet velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v roce 2001	8 764	
náklady na svoz a dopravu	22 085	
náklady na zneškodnění	9 371 *	
celkové náklady	31 456	
* náklady jsou uvedeny v celkových nákladech na odstranění odpadu

Předpokládaný meziroční nárůst množství (hmotnosti) komunálního odpadu:
období 2001 – 2005	průměrný meziroční nárůst 4% hmotnosti	
období 2006 – 2011	průměrný meziroční nárůst 2% hmotnosti	

Vedení agendy  - cenová úroveň roku 2001  v Kč/rok (bez DPH)

Činnost	Náklady 	
spotřebovaný materiál	193 000	
služby   (opravy, údržby, telefony, servis výpočetní techniky)	1 309 000	
osobní náklady 	2 100 000	
odpisy   (HW + SW minulá léta)	1 131 000	
odpisy   (investice r. 2000 - 18 212 tis. Kč)	4 553 000	
odpisy   (investice r. 2001 - 2 900 tis. Kč)	725 000	
celkem  (smluvní cena)	10 011 000	

D) Návrh smlouvy (bez příloh):

Smlouva 
o komplexním systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.m.Prahy 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Hlavní město Praha

zastoupené: 		Ing. Petrem Švecem, náměstkem primátora hl.m.Prahy
se sídlem:		Mariánské nám. č. 2, 110 00 Praha 1
bankovní spojení:		První městská banka
č.ú.:	27 - 5157 - 998/ 6000
IČO:	064 581
DIČ:	001 - 00064 581
(dále jen “objednatel”)
a

Pražské služby, a.s.

zastoupená:		Ing. Lubomírem Němejcem, generálním ředitelem a předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Kováříkem, členem představenstva
se sídlem:		Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
bankovní spojení:		Komerční banka Praha 8
č.ú.:	7607 - 091/ 0100
IČO:	601 94 120
DIČ: 009 - 601 94 120
(dále jen “pověřená osoba”)

II.
Účel smlouvy
1.	Účelem této smlouvy je zajištění plnění povinností objednatele vyplývajících ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen “zákon o odpadech”) jinou právnickou osobou.
2.	Pověřená osoba je oprávněna tuto činnost vykonávat v souladu s živnostenskými oprávněními vydanými ...................................
3.	Smlouva je uzavírána na základě nabídky .................., kterou objednatel vyzval dne ........... dle § 50 odst. 1 písm. b) v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou tyto části - dílčí plnění:

Dílčí části plnění:
1.1)	 Celoplošný sběr a přeprava (svoz) směsného komunálního odpadu (20 03 01) a zajištění:
a) 	jeho přednostního energetického využívání,
b) 	materiálového využívání magnetických kovů ze škváry (19 01 02),
c) 	případné zajištění materiálového využívání škváry (19 01 01),
d) 	odstraňování nespalitelných a dále materiálově nevyužitelných zbytků z energetického využívání (20 03 01, 19 01 01, 19 01 03),
e) 	případného odstraňování energeticky nevyužitého odpadu na skládce odpadů (20 01 03).
1.2.	Celoplošný tříděný sběr, přeprava (svoz) a zajištění jejich úpravy (dotřídění) za účelem usnadnění jejich materiálového využití včetně zajištění materiálového využití využitelných složek komunálního odpadu:
d) 	papíru a lepenky (20 01 01),
e) 	skla (20 01 02), 
f) 	plastů (20 01 03 a 20 01 04 / 20 01 39) 
1.3.	Celoplošný tříděný sběr, přeprava (svoz), úprava (třídění), zajišťování odpovídajícího využívání a odpovídajícího odstraňování nevyužitelného objemného odpadu (20 03 01 / 20 03 07).
1.4.	Celoplošný sezónní sběr a svoz a využití (odstranění) vánočních stromků (20 02 01).
1.5.	Celoplošný sezónní sběr a svoz pytlů s listím napadeným klíněnkou jírovcovou a využití (odstranění) tohoto odpadu (20 02 01).
1.6.	Zabezpečení provozu informačního systému realizace zakázky, poskytujícího potřebné statistiky a evidence (včetně vedení evidence odpadů v rozsahu povinností hl. m. Prahy jakožto původce odpadů), včetně jeho průběžného rozvoje a aktualizace. 
1.7.	Provoz kontaktních míst, centrálního informačního střediska, “call centra” a zabezpečení dispečerské služby.
1.8.	Předmětem plnění je zajišťování činností dle bodu 1.1) a 1.2) pro původce odpadu, kteří mají písemnou smlouvu s hl.m.Prahou (dále jen “HMP”) o využívání systému zavedeného HMP pro nakládání s komunálním odpadem v souladu s §17 odst. 5 zákona o odpadech.

Předmětem plnění jsou i činnosti zde výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné pro řádné plnění zakázky v odpovídající kvalitě, rozsahu a termínech.

Pověřená osoba může část plnění realizovat prostřednictvím třetích osob (dále jen “subdodavatel”). V tomto případě odpovídá zadavateli za realizaci příslušné části plnění pověřená osoba, nikoli subdodavatel. Provozování zařízení na dotřídění, úpravu, využívání či odstraňování odpadů se za subdodávku nepovažuje.

Druhy odpadů jsou zadány kódem odpadu dle Vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů za lomítkem je uveden nový kód odpadu dle návrhu Vyhlášky MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a  seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Terminologie nakládání s odpady je v souladu se zákonem o odpadech.

IV.
Doba a místo plnění
1.	Smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let a to od 1.1.2002 do 31.12.2011
2.	Místem plnění je hlavní město Praha.

V.
Povinnosti pověřené osoby

Oddíl 1.
Nakládání s komunálním odpadem
1. 	Pověřená osoba je povinna:
a)	zajistit realizaci komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami (dále jen “systém”) za podmínek touto smlouvou stanovených, včetně všech úkonů, které jsou nezbytné pro zabezpečení celoplošného svozu, třídění, přepravy a využívání či odstraňování jednotlivých složek komunálního odpadu z území celého města a za všech klimatických podmínek a ve stanovených časových limitech,
b)	nakládat s odpady ve všech fázích realizace systému v souladu s platnou právní úpravou této oblasti (právní předpisy ČR, obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy) a v souladu s Provozním řádem komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami v hl.m.Praze (dále jen “Provozní řád”), který je přílohou č.1 této smlouvy, a je zodpovědná za nakládání s odpady až do okamžiku jejich případného předání třetí osobě k využití nebo odstranění, včetně výběru této třetí osoby,
c)	zajistit technické možnosti pro přednostní energetické využití směsného odpadu popř. spalitelných (materiálově nevyužitelných) zbytků z dotřídění objemného odpadu ve vznikajícího na území hl.m.Prahy ve spalovně Malešice, včetně prodeje vyrobené tepelné energie (a elektrické energie - bude li zavedena),
d)	zajistit uložení na skládku odpovídající kategorie (SIII)) energeticky nevyužitého směsného a objemného odpadu, 
e)	zajistit v přechodném období označení sběrných míst využitelných odpadů na povrchu pozemní komunikace žlutou čárou souvislou (V12C) a vyznačením rohů stanoviště,
f)	zajistit úklid sběrných míst využitelných odpadů formou pravidelných úklidů a to 2 x týdně - po, čt nebo út, pá od 06:00 do 13:00 hod. Do úklidu sběrných míst využitelných odpadů patří naložení veškerého volně odloženého odpadu bez ohledu na jeho druh (směsný odpad, objemný odpad, stavební suť, znečištěné složky KO, NO atd.), který se nachází na veřejně přístupném prostranství v okolí 5 m všemi směry od sběrného místa a zametení okolí sběrného místa do vzdálenosti 2 m všemi směry, vytřídění odpadů a předání k využití nebo odstranění. Obdobně svozová společnost postupuje v případě úklidu stanoviště VOK.
g)	zajistit optimalizaci sběru, svozu a dalšího nakládání s jednotlivými složkami komunálního odpadu s ohledem na minimalizaci nákladů a minimalizaci dopravní zátěže území (včetně minimalizace negativních dopadů provoz zejména kolejové městské hromadné dopravy) do konce přechodného období:
•	organizací odvozu odpadů na nejbližší zařízení pro nakládání s příslušnou složkou odpadu
•	organizací jednotné obsluhy (jedním subdodavatelem) v rámci všech činností v jedné svozové oblasti (směsný komunální odpad, objemný odpad, využitelné složky komunálního odpadu)
•	organizací přepravy (odvozu) i ve vztahu ke odvozu ostatních odpadů skupiny 20 00 00 jejichž původcem není hl.m.Praha a optimální využití svozových vozidel vhodnou tvorbou svozových programů (společný odvoz komunálního odpadu a odpadu podobného) je možný pouze v souladu s Provozním řádem
•	sjednocením termínů odvozu směsného odpadu pro jednotlivé typy bytových domů (RD, bytové domy s nájemními byty - stará zástavba, bytové domy s nájemními byty - sídlištní zástavba) dle Provozního řádu
h)	nakládat s odpady ve všech fázích realizace systému v souladu s požadavky na minimalizaci nákladů a maximalizaci tržeb na straně objednatele a při zajišťování služeb třetími osobami důsledně uplatňovat princip obchodní soutěže,
i)	poskytnout do 30 dnů od obdržení výzvy objednateli cenové údaje ke kontrolnímu souboru smluv původců odpadů, určených objednatelem v souladu s touto smlouvou, jejichž sběrné nádoby jsou sváženy společně se sběrnými nádobami objednatele a jsou uvedeny v informačním systému pověřené osoby (v souladu s Provozním řádem). Údaje budou obsahovat objem, počet a frekvenci obsluhy těchto sběrných nádob a ceny v roce předcházejícím a v roce příslušném. Cenové údaje kontrolního souboru smluv budou využity pro stanovení průměrného inflačního koeficientu ceny svozu odpadu skupiny 20 původců odpadů (ipůvodců).
j)	předložit  objednateli do 15.5. příslušného roku návrh na rozsah systému v roce následujícím, včetně předběžného položkového rozpočtu realizace a skutečných nákladů systému za rok předcházející,
k)	 oznámit objednateli veškeré kontroly provedené u pověřené osoby či subdodavatele orgány státní správy v odpadovém hospodářství nebo i v jiných oblastech právní ochrany ŽP (souvisejících s realizací systému), seznámit objednatele se závěry těchto kontrol včetně protokolů z nich, oznámit zahájení správních řízení a seznámit objednatele s pravomocnými  rozhodnutími orgánů státní správy.
l)	předat objednateli do 30 dnů kopie obchodních nabídek třetích osob, týkající se nakládání s komunálními odpady, které obdržel bez výzvy, 
m)	nejméně 1x ročně provést výběr provozovatelů zařízení pro další nakládání s odpady (třetích osob), formou obchodní soutěže, projednat s objednatelem zadávací podmínky, umožnit objednateli podílet se na vyhodnocování obchodních nabídek a doložit objednateli zdůvodnění výběru obchodních nabídek třetí osoby, předat objednateli jeden originál nebo jednu ověřenou kopii všech uzavřených smluv se subdodavateli v systému a s provozovateli zařízení na nakládání s odpady, včetně dodatků, do 30 dnů od jejich uzavření,
n)	průběžně a důsledně kontrolovat kvalitu vlastních služeb i služeb subdodavatelů,
o)	vést odděleně výkony pro jednotlivé druhy odpadů za účelem stanovení nákladů v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem v systému a jeho složkami a ostatními druhy odpadů,
p)	smluvně přenést své povinnosti vyplývající z této smlouvy v odpovídajícím rozsahu na všechny subdodavatele,
q)	učinit opatření k zamezení obtěžování obyvatel svými zaměstnanci (např. v době vánočních svátků a Nového roku), 
r)	zajistit v souladu s Provozním řádem sezónní sběr, svoz a využití (odstranění) vánočních stromků a pytlů s listím kaštanů koňských.

1. 	Pověřená osoba se zavazuje:
a)	mít k dispozici potřebný odborně vyškolený personál a zajistit, aby jeho zaměstnanci byli při odvozu komunálního odpadu jednotně oblečeni a aby vystupovali řádně. Nést následky za jejich jednání při odvozu odpadů,
b)	k poskytování informací a vysvětlení skutečností v souvislosti s plněním smlouvy nebo její dílčí části, rovněž se zavazuje, že umožní nahlédnout do účetních dokladů vztahujících se k plnění smlouvy,
c)	uzavřít dostatečná pojištění k plnění smlouvy,
d)	opatřit v přechodném období všechna svozová vozidla výrazným nápisem ”informace o tříděném sběru odpadů v hl. m. Praze tel: ……………”(”call centrum”) a sloganem na podporu třídění a udržování čistoty
e)	vést vlastní účinnou informační kampaň v průběhu celého trvání smluvního vztahu s cílem předcházení vzniku odpadů a dosažení maximální předepsané účinnosti třídění určených složek odpadů. Realizací systému zajistit množství směsného odpad v hmotnosti max. 230 tis. tun za rok.
f)	k provádění a technickému zajištění společných (pravidelných i namátkových) kontrol kvality služeb s objednatelem.
g)	nejméně 1x ročně předkládat objednateli protokoly o kontrole všech vážních zřízení, využívaných v systému

3. 	Pověřená osoba odpovídá:
a)	za to, že použitá technika bude způsobilá k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů ČR po celou dobu trvání smlouvy. Svozová a jiná technika pověřené osoby musí splňovat bezpečnostní, hygienické a hlukové předpisy. Svozová technika určená pro svoz odpadů na místních komunikacích, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, bude v zimním období vybavena tak, aby byla na těchto komunikacích použitelná. Stejným způsobem bude vybavena i záložní svozová technika.
b)	za kvalitu, odolnost, životnost, nezávadnost a neškodlivost všech prvků systému. Pověřená osoba se zavazuje realizovat systém způsoby minimalizujícími prašnost, hlučnost, znečištění komunikací a minimalizovat dopravní zatížení území. K tomu vytvoří potřebné technické a organizační předpoklady včetně zajištění speciálních svozových a jiných vozidel, sběrných nádob a kontejnerů či jiné techniky,
c)	za funkčnost, technické, bezpečnostní a hygienické parametry sběrných nádob a včasnou výměnu nebo opravu poškozených nebo jinak nevyhovujících sběrných nádob,
d)	za výběr provozovatele zařízení pro další nakládání s odpady pokud je neprovozuje sám nebo pokud mu toto zařízení neurčil objednatel.
e)	za to, že smluvní cena je zpracována v souladu s pravidly (Ministerstva financí ČR) věcného usměrnění 

Oddíl 2.
Kontaktní místa, evidence, informační podpora systému
1. 	Pověřená osoba je povinna:
a)	zajistit provoz kontaktních míst dle Provozního řádu,
b)	v případě zjištění, že obsluhuje objekt v rozporu s touto smlouvou a účtuje objednateli náklady spojené s odvozem a odstraňováním odpadu od takového objektu, je povinna vrátit dobropisem objednateli jím uhrazené náklady na obsluhu tohoto objektu v rámci běžné fakturace,
c)	vést průběžnou evidenci množství komunálního odpadu podle jednotlivých složek v rozsahu povinností původce odpadu (§ 16 odst.1 písm.g) a § 39 zákona o odpadech). Evidenci předkládat průběžně objednateli 1x za měsíc do 10. dne následujícího měsíce. Roční evidenci odpadů předkládat objednateli vždy do 20.1. roku následujícího. Vykazovat množství jednotlivých složek komunálního odpadu tak, aby nebylo možné zahrnutí jiného odpadu do bilancí složek odpadu dle smlouvy. Zajistit oddělené vykazování složek: směsný komunální odpad, papír, sklo, plasty a objemný odpad (do bilancí odpadů nezahrnovat odpad se kterým nakládá na základě smlouvy s původcem odpadu nebo který vznikl mimo území hl.m.Prahy nebo od původců odpadů, kteří nemají písemnou dohodu s objednatelem).
d)	zajistit provoz informačního systému, který bude obsahovat evidenční údaje o obsluhovaných objektech, počtech, objemech a četnosti obsluhy sběrných nádob, termínech obsluhy a časech odvozu (ve formě svozových programů), o provedených objednávkách a jejich historii, o zanášce sběrných nádob, o zamykání objektu, geografické údaje - polohy jednotlivých stálých stanovišť a míst přistavení sběrných nádob směsného odpadu a sběrných míst tříděného sběru v GIS a další údaje stanovené Provozním řádem,
e)	zpřístupnit objednateli on-line informační systém.
f)	umožnit objednateli instalaci části jeho informačního systému na kontaktních místech a zajistit správné pořizování dat do informačního systému objednatele nebo na své náklady upravit svůj informační systém tak, aby po dohodě s objednatelem, bylo možné propojení či jiný přenos dat mezi objema informačními systémy. 

2. 	Pověřená osoba se zavazuje:
a)	předávat objednateli 1x za měsíc databázi bytových objektů, u kterých provádí odvoz směsného odpadu s uvedením přesné adresy dle ZUZI a rozsah obsluhy objektů - MČ, katastr, ulice, ČP, ČO, objem, počet SN, četnost odvozu, 
b)	zasílat objednateli v elektronické formě na adresu ……@mag.mepnet.cz denní hlášení svezených vytříděných složek komunálního odpadu. Vzor hlášení je uveden v příloze č. …,
c)	předávat společně s fakturami i podklady na technických nosičích u směsného odpadu, u ostatních složek vždy v tištěné formě a na technických nosičích a vážní lístky,
d)	projednat s objednatelem vždy do 30.6. příslušného roku aktualizaci příloh smlouvy pro rok následující,
e)	převzaté soubory dat:
ea) 	používat pouze pro vytvoření a provozování informačního systému sběru a odvozu komunálního odpadu a odpadu podobného, který je svážen s odpadem objednatele
eb) 	ani žádná dílčí data v nich obsažená neposkytovat bez souhlasu objednatele třetí osobě s výjimkou tvůrce programového vybavení firmě ARCDATA Praha s.r.o. a subdodavatelům, kteří zajišťují odvoz směsného odpadu, a zajistit jejich ochranu proti neoprávněnému přístupu,
ec) 	 zabránit jakékoliv formě zneužití,
ed) 	ustanovení ea), eb) a ec) se vztahují i na produkty, které vzniknou jako výsledek práce s těmito daty,
ee) 	závazek podle bodu eb), ec) a ed) tohoto odstavce dodržovat po dobu 3 let po skončení platnosti této smlouvy
ef) 	poskytovat objednateli údaje o ověření správnosti dat dle čl. IX. odst. 4 písm. a) bod 6) zjištěné provozem informačního systému pověřené osoby jako reciproční službu za bezúplatné poskytování dat podle usnesení RZHMP č. 478 ze dne 4. 5. 1999.
a)	předávat objednateli bezúplatně veškeré vyžádané datové soubory související s vytvářením informačního systému hl.m. Prahy na podporu výběru poplatků za odpady v termínech:
fa) 	inicializační (zaváděcí) soubory do 14 dnů po písemné výzvě objednatele,
fb) 	informace o provedených změnách nejpozději 2. den po jejich provedení.

VI.
Povinnosti objednatele
Objednatel:
a)	předá pověřené osobě objednávku odvozu směsného odpadu, kterou tvoří seznam bytových objektů určených ke svozu směsného komunálního odpadu s uvedením aktuálního počtu, objemu a frekvence odvozu sběrných nádob,
b)	se zavazuje projednat s pověřenou osobou vždy do 30.6. příslušného roku aktualizaci příloh smlouvy pro rok následující,
c)	určí do 30.6. příslušného roku rozsah realizace systému v roce následujícím,
d)	projedná s pověřenou osobou návrh na zajištění obsluhy bytového objektu do 5 pracovních dnů po obdržení návrhu pověřené osoby,
e)	se zavazuje spolupracovat s pověřenou osobou na vedení informační kampaně a koordinovat ji.
f)	předá pověřené osobě nejpozději do 24 hodin informace o jemu nahlášených závadách při odvozu odpadů elektronickou formou na adresu ………………. nebo faxem  na č. 66 31 71 99,
g)	umožní v nezbytných případech pověřené osobě připomínkování koncepčních materiálů (RHMP, ZHMP), které by mohly mít vliv na provádění předmětu plnění,
h)	projedná s pověřenou osobou případné připomínky dle předcházejícího bodu,
i)	provádí průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy,
j)	stanoví termín společné kontroly kvality plnění smlouvy,
k)	neposkytne údaje týkající se vlastní kontrolní činnosti třetím osobám s výjimkou orgánů státní správy a osoby, která u objednatele nahlásila závadu nebo uplatnila stížnost či reklamaci,
l)	posoudí návrhy zadávací dokumentace obchodních soutěží a předá pověřené osobě písemné stanovisko do 15 dnů od obdržení návrhu zadávací dokumentace,
m)	jmenuje, na základě výzvy pověřené osoby, členy komise (zastupující objednatele) pro hodnocení nabídek obchodních soutěží nebo do 15 dnů od doručení výzvy písemně oznámí pověřené osobě, že do komise nenavrhuje své zástupce,
n)	vyzve pověřenou osobu k odstranění zjištěných nedostatků,
o)	určí zařízení pro využívání nebo odstraňování jednotlivých složek komunálního odpadu a to buď na základě návrhu pověření osoby (obchodních nabídek) předložených pověřenou osobou nebo na základě vlastního výběru,
p)	určí náhodným výběrem z informačního systému pověřené osoby kontrolní soubor původců odpadů, obsluhovaných společně se svozem pro objednatele; kontrolní soubor bude obsahovat vždy 100 –200 ks sběrných nádob příslušného typu a objemu.
q)	vyzve pověřenou osobu k předložení cenových údajů ke kontrolnímu souboru původců pro stanovení ipůvodců.
r)	prošetří oprávněnost reklamací v těch případech, kdy nedojde k dohodě mezi vlastníkem a pověřenou osobou,
s)	provádí kontrolu správnosti fakturace,
t)	předává pověřené osobě informace o počtu osob s trvalým pobytem v daném bytovém objektu,
u)	schvaluje objem, počet, frekvenci obsluhy a stálá stanoviště sběrných nádob, určených pro sběr odpadu z objektů individuální rekreace, navržené příslušnou městskou částí  po dohodě s pověřenou osobou, 
v)	předává pověřené osobě 1x týdně v elektronické podobě na adresu ……@….. informaci o uzavírkách komunikací nebo o částečném omezení provozu na komunikacích v hl. m. Praze. Tuto povinnost může splnit zveřejněním informací na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,
w)	neodpovídá za zajištění sběrných nádob proti odcizení nebo poškození.

VII.
Platební podmínky
budou upřesněny  na základě projednání nabídky.
ekonomická zainteresovanost na tržbách za prodej vytříděných surovin

VIII.
Smluvní pokuta
1.	Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur za plnění předmětu smlouvy, je povinen za každý započatý den zaplatit smluvní pokutu 0,01 % z celkové dlužné částky. 
2.	Pověřená osoba se zavazuje, že v případě porušení ustanovení povinností vyplývajících z této smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši od 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) do 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Smluvní pokutu může objednatel uplatnit opakovaně. Tím nejsou omezena ustanovení právních předpisů a obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy vztahující se k sankcím.
3.	Za porušení povinností dle čl. V. oddíl 2. odst. 2 písm. e) uhradí pověřená osoba objednateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku hodnoty předaných dat dle článku IX. odst. 4.

IX.
Zvláštní ujednání
1. 	Objednatel zmocňuje pro jednání ve věcech realizace této smlouvy Ing. Petra Šulce, ředitele odboru infrastruktury města MHMP, a Mgr. Jitku Kluzovou, vedoucí oddělení komunálních odpadů odboru infrastruktury města MHMP.
2. 	Pověřená osoba zmocňuje pro jednání ve věcech realizace této smlouvy Ing. Lubomíra Němejce, předsedu představenstva a generálního ředitele akciové společnosti Pražské služby, a Jiřího Šandu, výrobního a technického ředitele akciové společnosti Pražské služby. 
3. 	Pro hodnocení obchodních nabídek pro další nakládání s jednotlivými složkami komunálního odpadu jmenuje pověřená osoba komisi pro hodnocení nabídek. Počet členů komise je lichý. Počet zástupců objednatele v komisi je 1/3 počtu všech členů, nejméně však jeden.
4. 	Objednatel tímto zmocňuje pověřenou osobu k bezplatnému převzetí datových souborů ve objednatele, spravovaných INF MHMP.
a) 	Výstupy datových souborů obsahují:

	Hodnota předaných dat 	
   1)  Jednotnou digitální mapu Prahy	8 380 190 Kč	
   2)  Soubor digitálních referenčních map Prahy:		
2a)  referenční mapa správních hranic	1 500 Kč	
2b)  referenční katastrální mapa	770 000 Kč	
2c)  referenční bloková mapa využití pozemků	198 500 Kč	
2d)  referenční mapa uličních úseků	56 000 Kč	
   3)  Tematickou digitální mapu Prahy	215 000 Kč	
   4)  Grafickou vrstvu adresných bodů – budov	110 000 Kč	
   5)  Ortofotomapu Prahy	345 000 Kč	
   6)  Základní územní identifikaci (ZUZI)	75 000 Kč	

b) 	Aktuální datové soubory budou předávány INF MHMP 1x měsíčně u souborů aktualizovaných průběžně nebo vždy po provedené aktualizaci u souborů aktualizovaných jednorázově v nepravidelných termínech.
c) 	Datové soubory budou poskytovány pověřené osobě pro zajištění jednotného a všemi subjekty v systému využívaného informačního systému
d) 	Objednatel souhlasí s využíváním datových souborů v informačním systému, provozovaném pověřenou osobou pro potřeby realizace svozu všech odpadů skupiny 20, tedy i odpadů od jiných původců odpadu než je objednatel.

X.
Výpověď smlouvy.
Smlouva může být před koncem doby jejího trvání ukončena dohodou smluvních stran.

XI.
Přechodná ustanovení.
Pro účely této smlouvy je stanoveno Přechodné období od 1.1.2002 do 31.12.2002. Přechodné období se vztahuje na ty skutečnosti, které jsou ve smlouvě a jejích přílohách takto označeny. 

XII.
Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.1.2002 oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2.	Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran.
3.	Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona o odpadech.
4.	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m.Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5.	Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech z nichž objednatel obdrží čtyři a pověřená osoba obdrží dvě vyhotoveních.

V Praze dne: 

...........................................	...........................................	...........................................	
objednatel	pověřená osoba	pověřená osoba	

Seznam příloh:

Příloha smlouvy č.	Obsah	
1	Provozní řád	
2	odvoz a odstraňování směsného odpadu	
3	rozsah tříděného sběru	
4	objemný směsný odpad	
5	Rozpočet	
6	bilance vytříděných složek odpadu	
7	kontaktní místa	
8	termíny úklidů stanovišť tříděného sběru	
9	vzor denního hlášení	
10	sběr, svoz a využití vánočních stromků	
11	sběr, svoz a odstranění listí jírovce maďalu 	
12	měřitelné parametry vyhodnocování kvality poskytovaných služeb	

Příloha – Tabulky

E) Provozní řád
Provozní Řád
KOMPLEXNíHO SYSTéMU NAKLÁDÁNÍ S komunálníM odpadEM A JEHO SLOŽKAMI V HL. M. PRAZE

Provozní řád komplexního systému nakládání s komunálním odpadem a jeho složkami v hl. m. Praze (dále jen ”Provozní řád”) je soubor pravidel, na základě kterých je realizováno nakládání s komunálním odpadem na území města ve všech jeho provozních stavech. 

I.
ZÁKLADNÍ POJMY

Pro účely tohoto Provozního řádu:

1.	Hlavní město Praha je hlavním městem ČR, krajem a obcí dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Ve věcech nakládání s komunálním odpadem (dále jen ”KO”) je hl. m. Praha zastupováno odborem infrastruktury MHMP (dále jen ”Magistrát”).
2.	Město je území hl. m. Prahy tvořené katastrálními územími dle přílohy zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
3.	Systém je komplexní systém nakládání s KO, který zahrnuje sběr, přepravu (svoz), třídění, využívání a odstraňování všech složek KO vznikajících na území města v souladu s právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami a nařízeními hl. m. Prahy. 
4.	Bytový objekt je objekt v němž jsou hlášeny fyzické osoby k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a objekt, v němž vzniká KO.
5.	Svozová oblast je část území města, ve které je systém realizován jednou svozovou společností, každý bytový objekt patří do jedné svozové oblasti.
6.	Pověřená osoba je právnická osoba oprávněná k nakládání s odpady s níž hl. m. Praha uzavřelo smlouvu o zajištění systému nakládání se složkami KO.
7.	Subdodavatel je oprávněná osoba, se kterou pověřená osoba uzavřela smlouvu na zajištění systému na určitou svozovou oblast města.
8.	Svozová společnost je pověřená osoba a její subdodavatelé.
9.	Uživatel systému je fyzická osoba s trvalým pobytem na území města nebo fyzická osoba užívající nemovitost určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen ”rekreační nemovitost”).
10.	Účastník systému je původce odpadu skupiny 20 (odpad podobný KO), který uzavřel s Magistrátem písemnou smlouvu o využívání systému.
11.	Složky KO jsou papír a lepenka (dále jen ”papír”), směsné sklo (dále jen ”sklo”), směsné plasty (dále jen ”plasty”), odpad ze zeleně, nebezpečné složky KO, objemný odpad (dále jen ”objemný odpad”), směsný odpad.
12.	Využitelný odpad je papír, sklo a plasty.
13.	Nebezpečné složky KO (dále jen ”NO”) jsou následující druhy odpadů: barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky nebo ostatní odpady s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, oleje nebo tuky) (s výjimkou olejů na smažení).
14.	Objemný odpad je odpad, který se pro své rozměry nedá odložit do sběrných nádob na směsný odpad. Jde zejména o starý nábytek – např.: skříně, postele, stoly, židle, křesla; koberce, linolea, matrace; elektrotechniku např.: - pračky, myčky, videa, počítače, rádia; zdravotní keramiku např.:  - umyvadla, záchody; kovový odpad např.: - motory, kovové nosníky, plechy, kola, dřezy, vany.
15.	Směsný odpad je zbytkový směsný odpad, který zůstane po vytřídění využitelného odpadu, objemného odpadu, odpadu ze zeleně a nebezpečných složek NO.
16.	Celoplošný svoz odpadu je svoz směsného odpadu od všech bytových objektů ve svozové oblasti a od rekreačních nemovitostí, svoz papíru, skla a plastů ze stanovišť tříděného sběru odpadů, svoz objemného odpadu ze stanovišť velkoobjemových kontejnerů.
17.	Lokální svoz odpadu ze zeleně je tříděný sběr odpadu z údržby zeleně zajišťovaný svozovou společností prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů pro sběr odpadu ze zeleně na Magistrátem vymezené části území města. 
18.	Sběrný dvůr je stavební objekt s obsluhou schválený pro třídění a dočasné uložení vytříděných složek KO.
19.	Provozovatel je pověřená osoba či jiná oprávněná osoba, která provozuje sběrný dvůr. 
20.	Svozové vozidlo je vozidlo speciálně upravené pro svoz složek KO.
21.	Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená ke sběru a krátkodobému shromažďování jednotlivých složek KO o objemu 70 až 1 100 l pro odkládání směsného odpadu, o objemu 120 až 3200 l pro odkládání využitelných složek KO. 
22.	Plastový pytel je pytel z polyetylénu 50 o objemu minimálně 30 l určený ke shromažďování směsného odpadu z rekreačních nemovitostí, pokud je tento druh shromažďování odpadu zaveden.
23.	VOK je velkoobjemový kontejner o objemu nejméně 9 000 l. Výjimku může udělit Magistrát pouze na základě omezených dispozičních možností místa přistavení pro VOK s objemem 7000 l obsluhovaný ramenovým kontejnerovým nakladačem. 
24.	Místa určená pro odkládání složek KO jsou sběrné nádoby, VOK, sběrné dvory a místa sběru NO.
25.	Obsluha sběrných nádob zahrnuje všechny činnosti nezbytné k zajištění svozu složek KO odložených ve sběrných nádobách.
26.	Úklid stanovišť sběrných nádob je pravidelný úklid stanovišť sběrných nádob a VOK umístěných na veřejných prostranstvích ve stanovených intervalech.
27.	Kontrola obsahu sběrných nádob je zběžná vizuální kontrola provedená osádkou svozového vozidla před naložením obsahu sběrných nádob do svozového vozidla za účelem zjištění znečištění obsahu sběrných nádob.
28.	Kontrola technického stavu sběrných nádob je pravidelná kontrola funkčnosti všech částí sběrných nádob při každém svozu odpadu, včetně kontroly čistoty sběrné nádoby. 
29.	Svozový program je elektronicky vedený optimalizovaný harmonogram pravidelného svozu sběrných nádob určené složky KO ve svozové oblasti, obsahující adresy a časy svozu sběrných nádob určený pro jedno svozové vozidlo. 
30.	Termín svozu je týden, den a čas (časový interval) svozu  uvedené na termínovém štítku na sběrné nádobě v souladu se svozovým programem. V termínu svozu svozová společnost realizuje svoz odpadu. 
31.	Kontrolní vážení je speciální svozový program na jehož počátku je zváženo prázdné svozové vozidlo určené pro sběr odpadu ze sběrných nádob daného typu, dané složky KO v dané svozové oblasti. Svozový program vychází z obsluhy nejméně 100 ks  sběrných nádob. Vážením a výpočtem je určena průměrná hmotnost odpadu v daném typu sběrné nádoby. Kontrolní vážení se provádí samostatně u sběrných nádob obsluhovaných pro Magistrát a samostatně pro sběrné nádoby určené pro původce odpadů, kteří nejsou účastníky systému, ale jsou v souladu s tímto Provozním řádem sváženy společně se sběrnými nádobami pro Magistrát.
32.	Svoz odpadu je přeprava odpadu v rámci města na zařízení k dalšímu nakládání s KO na území města (dotříďovací linka, překládací stanice, spalovna, případně skládka).
33.	Doprava odpadu je přeprava odpadu na zařízení k nakládání s KO mimo území města.
34.	Dopravní vzdálenost je nejkratší trasa pozemních komunikací pro svozová vozidla (nákladní) od hranice města k areálu zařízení pro nakládání s KO mimo území města.
35.	Dotřídění odpadu jsou všechny činnosti po vyložení svezeného využitelného, objemného a nebezpečného odpadu směřující k roztřídění určité složky KO za účelem zajištění co nejvyššího  materiálového využití KO.
36.	Předání odpadu je předání složky KO provozovateli zařízení pro nakládání s odpady; dokladem o předání odpadu je vážní lístek s uvedenými identifikačními údaji (datum a čas, obchodní jméno provozovatele, sídlo, adresa provozovny, razítko, podpis oprávněné osoby provozovatele zařízení, SPZ svozového vozidla, katalogové číslo odpadu, hmotnost odpadu).
37.	Využití odpadu je materiálové využití využitelného, objemného a nebezpečného odpadu nebo dalších vytříděných složek KO a využitelných odpadů po spalování (magnetické kovy, škvára) nebo energetické využití směsného odpadu ve spalovně odpadů.
38.	Odstraňování odpadu je uložení směsného odpadu, nevyužitelných odpadů z dotřídění složek KO na odpovídající skládce.
39.	Znečištění obsahu sběrných nádob nebo VOK je stav, kdy ve sběrných nádobách nebo VOK na stanovenou složku KO je uloženo významné množství jiného odpadu, které by mohlo smícháním se sváženou složkou KO ve svozovém vozidle znehodnotit celý obsah sváženého odpadu, ztížit nebo znemožnit jeho dotřídění, využití nebo odstranění. 
40.	Provozní deník mimořádných odvozů obsahuje hlášení osádky svozového vozidla o znečištění obsahu sběrných nádob ve svozovém programu.
41.	Označení sběrných nádob je kombinace barevného a písemného označení sběrných nádob a termínového štítku.
42.	Evidence reklamace je systém jednotného (automatizovaného) vedení všech reklamací, které jsou u svozové společnosti uplatněny v souvislosti s realizací systému.
43.	Vyřízení reklamace je závěrečný úkon svozové společnosti při vyřizování reklamace či stížnosti.
44.	Kontrolní systém pověřené osoby je systém kontroly zaměřený na průběžné sledování rozsahu a kvality poskytovaných služeb; má dvě části - vnitřní kontrolu v rámci vlastní činnosti pověřené osoby a vnější kontrolní systém, zaměřený na sledování rozsahu a kvality činnosti subdodavatelů.
45.	Informační systém je souhrn utříděných informací, vzájemně provázaných a automatizovaně zpracovávaných, které slouží pro správu dat, pro rozhodování, pro tvorbu tištěných či elektronických výstupů, provozovaný pověřenou osobou. Informační systém je trvale přístupný subdodavatelům a Magistrátu. 
46.	Informační systém Magistrátu je informační systém poplatku za KO, provozovaný Magistrátem, jehož koncové stanice mohou být umístěny na náklady Magistrátu na kontaktních místech.
47.	Evidenční list stanoviště využitelného odpadu obsahuje údaje o umístění stanoviště (včetně polohopisných souřadnic středu  stanoviště, zaměřené systémem GPS a výřezu z mapy se zákresem stanoviště), údaje o typech sběrných nádob, vyjádření věcně a místně příslušného dopravního správního úřadu, vyjádření úřadu městské části.
48.	Objednávka svozu bytového objektu, rekreační nemovitosti nebo účastníka systému je objednávka svozu předaná elektronickou formou na základě dohody Magistrátu a pověřené osoby do informačního systému. Pověřená osoba umožní zapracování všech takto uplatněných objednávek svozovým společnostem v rámci informačního systému do příslušného svozového programu dané složky KO.
49.	Zanáška sběrných nádob je přesun (i částečně) naplněných sběrných nádob před svozem odpadu ze stálého stanoviště sběrných nádob nebo místa dohodnutého místa přistavení (mezi vlastníkem objektu a svozovou společností)  ke svozu odpadu na místo nakládky a návrat zcela vyprázdněných sběrných nádob po svozu odpadu na místo dohodnuté s vlastníkem objektu.
50.	Hrana pozemní komunikace je pro stanovení vzdálenosti zanášky sběrných nádob hranice chodníku a vozovky nebo hrana vozovky v místě, kde není zřízen chodník.
51.	Schodišťový stupeň je každý schodišťový stupeň v trase zanášky sběrných nádob, který má výšku větší než 0,1 m. Každý schodišťový stupeň se převádí pro potřeby výpočtu na délkový ekvivalent 1m. Za schodišťový stupeň se nepovažuje obrubník chodníku.
52.	Stabilní shromažďovací místo NO je objekt nebo jeho část (nebo speciální mobilní kontejner trvale přistavený na určeném místě) uzpůsobený ke shromažďování NO s potřebným technickým a havarijním vybavením, s vyškolenou a materiálně zabezpečenou obsluhou pro sběr NO.
53.	Stabilní sběr NO je způsob sběru NO ve stabilních shromažďovacích místech NO, který zajistí možnost odložení odpadů uživatelům systému v určené provozní době shromažďovacího místa, jejich zařazení a shromažďování utříděně podle druhů a kategorií odpadu, průběžný a bezproblémový odvoz odpadů k jejich dalšímu využití nebo zneškodnění.
54.	Svozová trasa NO je seznam lokalit, ve kterých je organizován pro uživatele systému mobilní sběr NO zajišťovaný svozovým vozidlem NO.
55.	 Harmonogram mobilního sběru NO je přehled jednotlivých svozových tras NO s určením míst a časů stání svozového vozidla NO na jednotlivých svozových trasách NO. Harmonogram mobilního sběru NO je zpracováván pro období 10.-49. týdne kalendářního roku. Harmonogram mobilního sběru NO na příslušný rok zveřejňuje Magistrát na informačním serveru Magistrátu a v tiskové podobě prostřednictvím Úřadů městských částí.
56.	Mobilní sběr NO je způsob sběru NO, který je realizován podle harmonogramu mobilního sběru NO.
57.	Obsluha lékáren je systém pravidelného svozu nepoužitelných léků z lékáren (odložených fyzickými osobami v lékárnách v souladu s § 51 odst.2 zákona o léčivech) a  vedení evidence odebraných NO v těchto lékárnách.
58.	Sběr vybraných druhů NO ve školách a úřadech městských částí je sběr určitých druhů NO (např. suchých galvanických článků) organizovaný Magistrátem v objektech uvedených subjektů.
59.	Sběr zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (dále jen ”sběr ledniček”) je sběr vyřazených ledniček od uživatelů a účastníků systému, oprávněných osob, zajišťujících čistotu pro Magistrát nebo pro úřady městských částí a dále i od prodejců, kteří mají s Magistrátem uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a kteří v rámci své činnosti nabízí uživatelům při koupi nové ledničky odvoz staré. 
60.	Systém sběru NO je komplexní tříděný sběr a svoz NO, včetně jejich využití nebo odpovídajícího odstranění, od uživatelů a účastníků systému při mobilním a stabilním sběru NO, sběr vybraných NO a obsluha lékáren, včetně vedení evidence odebraných vytříděných NO za Magistrát v rozsahu povinností původce odpadu.
61.	Mezisklad je mezisklad odpadů, který  je schválen správními orgány k dočasnému skladování složek KO před jejich odvozem k úpravě složky KO.
62.	Dočasné shromažďovací místo NO je místo k dočasnému skladování složek NO před jejich odvozem k úpravě.
63.	Náhradní plnění je realizace svozového programu a svozové trasy NO v náhradním termínu. U svozových programů je svozová společnost povinna náhradní plnění (svozový program nebo jeho část) realizovat nejpozději do 24 hodin ode dne a hodiny, uvedené na termínovém štítku. Náhradní plnění svozové trasy NO je realizace svozové trasy NO nebo jeho části  v jiném termínu, na základě souhlasu Magistrátu, po projednání s Úřadem městské části, na jejímž území se svozová trasa NO realizuje. Svozová společnost NO je povinna zajistit na vlastní náklady dostatečnou informovanost účastníků systému, jiných účastníků systému, úřadů městských částí a provozovatelů lékáren o náhradním plnění.
64.	Kalamitní situace je situace, kdy z důvodu nezávislých na vůli svozové společnosti není možné zajistit svoz odpadu z části města. O vyhlášení kalamitní situace rozhoduje na návrh pověřené osoby Krizový štáb hl. m. Prahy. Pro svozové společnosti jsou v době kalamitní situace závazná rozhodnutí Krizového štábu hl. m. Prahy.
65.	Náledí je situace, kdy pozemní komunikace jsou až do odstranění náledí nesjízdné pro svozovou techniku, vybavenou pro provoz na pozemních komunikacích. V takovém případě musí svozová společnost provést náhradní plnění do 18 hodin následujícího dne po obnovení sjízdnosti dané pozemní komunikace.

II.
ZáKLADNí POVINNOSTI

1. 	Svozové společnosti mají povinnost realizovat všechny prvky systému ve všech fázích nakládání s KO a jeho složkami v souladu s právními předpisy České republiky, obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy a tímto Provozním řádem.
2. 	Svozové společnosti průběžně přizpůsobují svůj provoz (organizaci služby, technické vybavení, odbornou přípravu zaměstnanců) ke se zvyšujícím se nárokům na ochranu životního prostředí, udržování pořádku a čistoty ve městě a na kvalitu komunálních služeb s cílem předcházet vzniku odpadů (prevence), vytvářet podmínky pro využití přeci jen vzniklých využitelných odpadů (využívání materiálové a energetické) a zajistit odpovídající odstranění nevyužitelných odpadů. 
III.
ORGANIZACE NAKLáDáNí SE SLOžKAMI KO

SVOZOVÁ SPOLEČNOST JE POVINNA:
1.	Zajistit svoz směsného odpadu od všech bytových objektů ve svozové oblasti a od rekreačních nemovitostí, svoz využitelných odpadů ze stanovišť tříděného sběru odpadů a svoz objemného odpadu ze stanovišť VOK na určená zařízení pro nakládání s odpady. Svozová společnost  zajišťuje svoz odpadů za všech klimatických podmínek a ve stanovených časových limitech.
2.	Neprodleně informovat Magistrát o všech skutečnostech , které mohou mít vliv na provoz systému.
3.	Zajistit náhradní odvoz složek odpadů i od dopravně nedostupných bytových a rekreačních objektů ve svozové oblasti  z důvodů havarijních výkopů inženýrských sítí, rekonstrukcí pozemních komunikací apod. z místa nejblíže dostupného pro svoz odpadů. V případě dlouhodobé plošně rozsáhlé dopravně nepřístupné situace je svozová společnost povinna zajistit náhradní obsluhu po projednání s Magistrátem a úřadem městské části, na jejímž území je náhradní odvoz realizován.
4.	Zpracovat svozové programy, seznámit s nimi Magistrát, příslušnou městskou část a označit v souladu s nimi všechny sběrné nádoby termínovými štítky včetně jejich aktualizace. 
5.	Realizovat svoz odpadu v řádném termínu svozu. Přípustná tolerance je na území Pražské památkové rezervace maximálně 2 hodiny a na ostatním území města maximálně 3 hodiny po stanoveném čase svozu vyznačeném na termínovém štítku.
6.	Zajistit obsluhu sběrných nádob, svoz odpadu (případně i dopravu odpadu), předání odpadu k využití nebo odstranění.
7.	Předávat Magistrátu v elektronické podobě aktuální hlášení o množství svezených využitelných odpadů nejpozději do 12:00 hodin následujícího pracovního dne po dni svozu.
8.	Kontrolovat obsah sběrných nádob při každém svozu využitelného odpadu a v případě zjištění znečištění obsahu sběrné nádoby zapsat potřebu mimořádného odvozu do provozního deníku mimořádných odvozů; provozní deník mimořádných odvozů je sešit s číslovanými listy, opatřený pečetí proti vyjímání listů, do kterého oprávněný zaměstnanec svozové společnosti zapisuje chronologicky hlášení osádky svozového vozidla o znečištění obsahu sběrné nádoby; provozní deník je veden i v elektronické podobě v informačním systému oprávněné osoby. Povinné údaje zápisu jsou: datum, číslo stanoviště, adresa, čas, složka odpadu, stupeň znečištění, zařazení do svozového programu směsného odpadu.
9.	Zajistit odvoz odpadu (případně mimořádný odvoz odpadu), který je uložen ve sběrné nádobě neoprávněně (např. odpad ze zeleně, stavební suť ve sběrné nádobě směsného odpadu a pod.).
10.	Kontrolovat technický stav sběrných nádob při každém svozu odpadu. V případě zjištění závady způsobující nefunkčnost do 18:00 po zjištění či nahlášení této skutečnosti, v ostatních případech do 5 pracovních dnů ode dne, kdy to svozová společnost zjistí nebo pokud vlastník nebo Magistrát požaduje jejich výměnu, sběrnou nádobu vymění za funkční sběrnou nádobu nebo ji na místě opraví. Pokud je pravidelný svoz odpadu v termínu do 3 pracovních dnů (včetně dne nahlášení) může svozová společnost realizovat výměnu v termínu pravidelného svozu odpadu
11.	V případě odcizení nebo ztráty sběrných nádob přistavit odpovídající sběrnou nádobu nejpozději následující den do 18:00 hod. po zjištění či nahlášení skutečnosti jejího odcizení nebo ztráty.
12.	Zajistit dostatečné informování vlastníků objektů o náhradním plnění prostřednictvím Magistrátu a úřadu příslušné městské části. 
13.	Při svozu vždy zcela vyprázdnit všechny sběrné nádoby zařazené do svozového programu.
14.	Manipulovat se sběrnými nádobami takovým způsobem, aby nedocházelo k úrazům, ke škodám na majetku, ke znečištění místa (bytového objektu, soukromého nebo veřejně přístupného pozemku či pozemní komunikace a jejích součástí).
15.	Naložit do svozového vozidla veškerý odpad, který při svozu (manipulaci s nádobami a nakládání odpadu) znečistí místo manipulace se sběrnými nádobami a místo nakládky.
16.	Zajistit průběžnou kontrolu čistoty a nezbytný úklid okolí sběrných nádob při každém svozu.
17.	Zajistit úklid sběrných míst využitelných odpadů formou pravidelných úklidů a to 2 x týdně - po, čt nebo út, pá od 06:00 do 13:00 hod. 
18.	Vrátit vyprázdněné sběrné nádoby na určené místo přistavení nebo stálé stanoviště, pokud je místem přistavení, urovnat a zaaretovat brzdu, pokud jsou brzdou vybaveny.
19.	Zajistit odvoz odpadu odloženého na stanovišti sběrných nádob (stálém stanovišti pokud je místem přistavení nebo na místě přistavení, které je umístěno na veřejném prostranství nebo na veřejné komunikaci) mimo sběrné nádoby. Pokud se jedná o opakovaný jev, vyhodnotí tuto skutečnost a oznámí ji Magistrátu s návrhem řešení. 
20.	Zajistit, aby sběrné nádoby umístěné na pozemních komunikacích nebo jiných veřejných prostranstvích byly natočeny tak aby jejich uživatelé nemuseli vstupovat do vozovky a zajistit volný průchod v šíři minimálně 
1,5 m chodníku (při umístění sběrných nádob na chodníku), pokud silniční správní úřad nerozhodne jinak. 
21.	Průběžně kontrolovat dostatečný objem sběrných nádob. V případě nedostatečného objemu sběrných nádob, který trvá déle jak 30 dní, oznámí Magistrátu tuto skutečnost. Magistrát na základě oznámení svozové společnosti rozhodne o způsobu řešení do 30 dnů od nahlášení svozovou společností.
22.	Provést změnu do 14 dnů od doručení požadavku úpravy režimu svozu na základě rozhodnutí Magistrátu formou objednávky.
23.	Umýt sběrnou nádobu v případě, že je mimořádně znečištěna. 
24.	Zařadit každý bytový objekt, rekreační nemovitost nebo účastníka systému do svozového programu. Do svozového programu jsou zařazeny pouze sběrné nádoby obsluhované na základě objednávky Magistrátu a jiné sběrné nádoby obsluhované svozovou společností, pokud jsou zahrnuty v informačním systému. 
25.	Realizovat svoz využitelných odpadů podle svozových programů schválených Magistrátem. Do svozového programu jsou zahrnuta sběrná místa využitelných odpadů obsluhovaná svozovou společností na základě aktuální objednávky Magistrátu.
26.	zajistit vážení všech složek odpadů před předáním odpadů na zařízení k využití, úpravě nebo odstranění odpadů; tato podmínka se vztahuje i na případy, kdy provozovatelem takového zařízení je svozová společnost. Vážní zařízení musí být pravidelně kontrolováno s ohledem na přesnost vážení.
27.	provést nejméně 1 x ročně kontrolní vážení za přítomnosti zástupce Magistrátu v období průměrné produkce směsného odpadu (15.1. – 15.2. a 15.8. – 15.9.)
28.	Zajistit aby svozová vozidla:
a)	byla při zahájení svozového programu čistá. Pokud bylo svozové vozidlo před zahájením svozu využitelných odpadů použito ke svozu směsného odpadu, je svozová společnost povinna zajistit vymytí a dezinfekci vnitřních částí nástavby svozového vozidla, aby nedošlo ke kontaminaci využitelných odpadů směsným odpadem.
b)	měla z obou boků nástavby výrazný nápis svážené složky KO např. ” SMĚSNÝ ODPAD”, ”PAPÍR” atd.
c)	byla nejpozději od 31.12.2002 z obou boků opatřena výrazným nápisem ”informace o tříděném sběru odpadů v hl. m. Praze tel: ……………”(”call centrum”) a sloganem (…………………)
d)	byla vybavena pracovním nářadím pro úklid, pro odstranění znečištění odpady a pro naložení odpadů uložených mimo sběrné nádoby (koště, lopata)
e)	měla funkční zařízení na snižování objemu odpadu (stlačování odpadu). Tato podmínka se netýká svozu skla, využitelných odpadů ze sběrných nádob se spodním výsypem a objemného odpadu.
f)	byla vybavena nejpozději od konce přechodného období komunikačním zařízením (vysílačkou, telefonem GSM apod.) pro operativní hlášení závad dispečinku svozové společnosti nebo pro zajištění přenosu informací dispečera osádce svozového vozidla (např.oznámení náhradního místa pro předání odpadů).
29.	Zajistit aby sběrné nádoby nejpozději do konce přechodného období:
a)	byly označeny informací 
-	o pověřené osobě (příp. subdodavateli, pokud je služba poskytována subdodavatelem): obchodní jméno, adresa, telefon a fax dispečinku, e-mail pověřené osoby
-	terčíkem s uvedením termínů pravidelného odvozu odpadu
-	označeny nápisem (např.”SMĚSNÝ ODPAD”) a bude obsahovat upozornění, že pro papír, sklo, plasty a NO je zaveden tříděný sběr a do sběrných nádob na směsný odpad nepatří (tato informace musí mít jednotnou formu a může být provedena piktogramy).
b)	umístěné na pozemní komunikaci (na vozovce) byly na svislých hranách opatřeny bezpečnostními prvky (reflexní fólie třídy 2 – šrafování červenobílé pruhy, úhel 45o, rozměr min. 0,15 x 0,15 m). V případě nádob s kruhovou podstavou  je reflexní fólie umístěna v počtu 4 ks rovnoměrně rozmístěných vodorovně (ve stejné vzdálenosti od sebe) na plášti sběrné nádoby ve výšce min. cca 0,6 m ode dna.

A) SMĚSNÝ ODPAD

A.1) Technické parametry sběrných nádob, barva, objem, označení:
1.	Pro sběr směsného odpadu jsou přípustné pouze sběrné nádoby určené ke sběru odpadů.
2.	Sběrné nádoby se používají v následujících objemech: 70, 80, 110, 120, 240, 360 a 1 100 litrů
3.	Sběrné nádoby kovové s objemem < 1 100 litrů jsou přípustné pouze v zástavbě s vytápěním tuhými palivy nebo z prostorových důvodů při umísťování v objektu v ostatních případech nebo na písemnou žádost vlastníka bytového objektu na základě rozhodnutí Magistrátu. Výměna bude provedena v přechodném období.
4.	Barva sběrných nádob: 

Materiál sběrných nádob	Barva sběrných nádob	
Plastové	černá (antracitová) a zelená (nepřípustná od 1.1.2004)	
Kovové	bez barevné úpravy nebo stříbrná barva	

A.2) Režim svozu odpadu
1.	Režim svozu je určen následující kombinací v závislosti na druhu zástavby:

Typ zástavby	Frekvence svozu	Varianta A	Varianta B	Varianta C	
Sídlištní BD	3 x týdně	po – čt – so	út – pá – ne	po – st – pá	
Starší a historické BD	2 x týdně	po – čt	út – pá	st – ne	
Vilová a RD	1 x týdně	st*			
Rekreační nemovitosti	1 x týdně	po*			
Vilová a RD	1 x za 14 dní	st – lichá *	st – sudá *		
Výjimkou může být svoz odpadu od izolované zástavby RD bezprostředně navazující na zástavbu BD. V tomto případě je možné středu zaměnit za jiný svozový den v dané oblasti v rámci svozového programu, který v dané části svozové oblasti převažuje. Dny označené * jsou doporučené dny. V případě rekreačních nemovitostí bude den svozu projednán s příslušnou městskou částí.
2.	Termíny svozu:
Svoz odpadů je prováděn v čase od 06:00 hodin do 15:00 hodin
V katastrálních územích Josefov, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Hradčany, Vyšehrad, Vinohrady a Žižkov) je přípustný kombinovaný (rozložený) svoz v časech 06:00 – 09:00 hodin a od 18:00 – 01:00 hodin. V městských částech Praha – Běchovice, Praha – Benice, Praha – Březiněves, Praha – Čakovice, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha – Dubeč, Praha - Horní Počernice, Praha – Kbely, Praha – Klánovice, Praha – Koloděje, Praha – Kolovraty, Praha – Královice, Praha – Křeslice, Praha – Kunratice, Praha – Letňany, Praha – Libuš, Praha – Lipence, Praha – Lochkov, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Nedvězí, Praha – Petrovice, Praha - Přední Kopanina, Praha – Radotín, Praha – Řeporyje, Praha – Řepy, Praha – Satalice, Praha – Slivenec, Praha – Suchdol, Praha – Šeberov, Praha – Štěrboholy, Praha – Troja, Praha – Uhříněves, Praha – Újezd, Praha – Újezd nad Lesy, Praha – Velká Chuchle, Praha – Vinoř, Praha – Zbraslav a Praha – Zličín je přípustný čas svozu od 06:00 – 22:00 hod. 
V sobotu a v neděli, nebo připadá-li svoz na státní svátek či den pracovního klidu, je počátek svozu od 07:00 hod. 
3.	Svoz odpadu, na který Magistrát nevystavil objednávku je možné realizovat společně se svozem odpadu pro Magistrát, pokud bude zakázka zahrnuta v Informačním systému v rozsahu umožňujícím porovnání kvantity a rozsahu služby.
4.	Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrné nádoby bezplatnou zanášku sběrných nádob do vzdálenosti 15 m od hrany pozemní komunikace. Do vzdálenosti  bezplatné zanášky se započítá každý schodišťový stupeň jako 1m zanášky. 

A.3) Přistavení a úprava počtu sběrných nádob
1.	Svozová společnost poskytuje sběrné nádoby na sběr směsného odpadu vlastníkovi (správci) bytového objektu nebo vlastníkovi rekreační nemovitosti na základě objednávky Magistrátu sběrné nádoby na směsný odpad.
2.	Pro potřeby dimenzování objemu sběrných nádob je potřebný objem stanoven na základě druhu bytového objektu:

Druh zástavby	Objem pro výpočet velikosti sběrné nádoby (l/den)	Poznámka
	
Bytové domy - sídlištní zástavba	5-7 l na osobu* a den	Sběrné nádoby	
Bytové domy - činžovní	4-6 l na osobu* a den	Sběrné nádoby	
Rodinné domy	2-4 l na osobu* a den	Sběrné nádoby	
Objekty individuální rekreace	4 l na nemovitost a den	Sběrné nádoby, VOK nebo plastové pytle	
* jedná se o fyzickou osobu s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy dle CRO

3.	Při stanovení objemu a počtu sběrných nádob vychází svozová společnost z frekvence svozu odpadu a druhu bytového objektu. Počet osob rozhodný pro výpočet vychází z údajů Centrálního registru obyvatel (dále jen ”CRO”). Výpočet nezbytného objemu připadajícího na 1 týden provádí Magistrát. Pro stanovení objemu sběrných nádob je rozhodující nejdelší časový úsek ve dnech mezi jednotlivými svozy.
4.	Při stanovení objemu, počtu a frekvenci odvozu odpadu je svozová společnost povinna postupovat tak, aby obsluha sběrných nádob byla cenově nejvhodnější pro Magistrát. V případě nerealizovatelnosti cenově nejvhodnější varianty, např. z dispozičních možností bytového objektu je svozová společnost povinna navrhnout Magistrátu jiné optimální řešení.
5.	Magistrát na základě oznámení o nedostatečném objemu sběrných nádob provede kontrolu stavu a rozhodne o změně formou objednávky pověřené osobě
6.	Stanoviště sběrných nádob nebo VOK pro odkládání odpadů z rekreačních nemovitostí určí příslušný úřad městské části po dohodě se svozovou společností. Způsob obsluhy musí schválit magistrát.
7.	Pro rekreační nemovitosti jsou provozována sezónní stanoviště sběrných nádob. V případě, že rekreační nemovitosti nejsou dopravně dostupné ze zpevněné pozemní komunikace, určí svozová společnost způsob náhradní obsluhy (společná sběrná nádoba pro více rekreačních nemovitostí, umístěná ve vzdálenosti do 15 m od hrany pozemní komunikace, ze které je svoz prováděn; v případě velkého počtu rekreačních nemovitostí v dopravně nedostupné lokalitě je možné sběr směsného odpadu od vlastníků rekreačních nemovitostí z této lokality řešit sezónním  přistavováním VOK.

A.4) Kontaktní místa
1.	Svozová společnost pro zajištění komunikace s vlastníky (správci) bytových domů a s účastníky systému v dané svozové oblasti zřizuje a provozuje kontaktní místa, centrální informační středisko a call centrum.
2.	Centrální informační středisko je pracoviště pověřené osoby na kterém v provozní době pověřená osoba poskytuje informace, zejména ústní a písemné, poskytuje informační materiály a odborné rady pro uživatele a účastníky systému. Centrální informační středisko přijímá dotazy, podněty apod. ústně, telefonicky a písemně (dopis, fax, E-mail, SMS) a poskytuje na ně odpovědi vhodnou formou (ústní, telefonickou nebo písemnou - dopis, fax, E-mail, SMS).
3.	Call centrum je pracoviště pověřené osoby, na kterém v provozní době přijímá pověřená osoba telefonické hovory a podává informace. Call centrum rovněž přijímá reklamace a pořizuje záznam o nich do informačního systému pověřené osoby.
4.	Centrální informační středisko a call centrum může být jedním pracovištěm pověřené osoby a může být součástí kontaktního místa umístěného ve správním obvodu Praha 1 nebo Praha 2. 
5.	Kontaktní místa jsou umístěna v každém správním obvodu hl. m. Prahy ve vzdálenosti do 300 m od zastávky MHD. Kontaktní místa slouží k dojednání konkrétních podmínek svozu odpadu (stanovení rozsahu obsluhy objektu, stálého stanoviště sběrných nádob, místa přistavení sběrných nádob, případně pro uzavření smlouvy na zajištění nadstandardních služeb, např. odemykání a zamykání objektu).
6.	Provozní doba centrálního informačního centra, Call centra a  kontaktních míst je stanovena:

Den	Provozní hodiny	
”Centrální informační středisko + call centrum”	
Pondělí - Pátek	8:00 – 18:00	
Kontaktní místa	
Pondělí	8:00 – 18:00	
Úterý 	8:00 – 15:00	
Středa	8:00 – 18:00	
Čtvrtek	8:00 – 15:00	
Pátek	8:00 – 15:00	

7.	Seznam kontaktních míst:

Správní obvod	Městská část	Adresa	Telefon, fax, E-mail	Poznámka	Dostupná MHD	
Praha 1	Praha 1					
Praha 2	Praha 2					
Praha 3	Praha 3					
Praha 4	Praha 4					
Praha 5	Praha 5					
Praha 6	Praha 6					
Praha 7	Praha 7					
Praha 8	Praha 8					
Praha 9	Praha 9					
Praha 10	Praha 10					
Praha 11	Praha 11					
Praha 12	Praha 12					
Praha 13	Praha 13					
Praha 14	Praha 14					
Praha 15	Praha 15					
Praha 16	Praha – Radotín					
Praha 17	Praha – Řepy					
Praha 18	Praha – Letňany					
Praha 19	Praha – Kbely					
Praha 20	Praha – H.Počernice					
Praha 21	Praha – Újezd n.L.					
Praha 22	Praha – Uhříněves					

Centrální informační středisko					
call centrum					

A.5) Reklamace odvozu KO:
1.	Svozová společnost 
a)	přijímá reklamace a stížnosti na svoz odpadů následujícími formami:

Způsob uplatnění reklamace	Provozní doba	
ústní, podané na kontaktních místech v jejich provozní době; o reklamaci či stížnosti se provede zápis, který podepíše stěžovatel	Po. St                        08:00 – 18:00
Út, Čt, Pá                  08:00 – 15:00	
písemné (pošta, fax, E-mail)	Nepřetržitě	
telefonické (obsluha ”call” centra provede záznam o telefonické stížnosti, pokud není automaticky nahraná na záznamové zařízení)	každý den                 08:00 - 18:00 hod 

b)	 přijme každou (osobní, telefonickou, písemnou, faxovou, e-mailovou či jinou formou uplatněnou) reklamaci a stížnost, předmět reklamace neprodleně vyhodnotí a zaznamená do informačního systému jako úkol příslušné svozové společnosti včetně stanovení termínu pro odstranění předmětu reklamace.
c)	přijme opatření k nápravě stavu (např. náhradní odvoz, výměna sběrné nádoby atd.) a oznámí reklamujícímu způsob a termín řešení. Limitní doby pro řešení jednotlivých typů reklamací jsou uvedeny v následující tabulce:

Typ reklamace	Limitní čas pro vyřešení reklamace	Poznámka	
Neprovedený (pravidelný) svoz	Do 18:00 hod. následujícího dne po termínu pravidelného svozu	Pokud se týká souvislé oblasti, oznámit na určeném lokálním rádiu (nutno určit) v čase pravidelných zpráv v každou celou hodinu počínaje od 18:00 hodiny dne pravidelného svozu	
Neprovedený svoz vlivem klimatických vlivů (nesjízdné komunikace)	Do 18:00 hodin následujícího dne po obnovení sjízdnosti	Pokud se týká souvislé oblasti, oznámit na určeném lokálním rádiu (nutno určit) v čase pravidelných zpráv v každou celou hodinu počínaje od 18:00 hodiny dne pravidelného svozu	
Odcizená, ztracená sběrná nádoba	Do 18:00 hodin následujícího dne po nahlášení pověřené osobě nebo po termínu svozu		
Poškozená (funkční) sběrná nádoba	Do 5 pracovních dnů (včetně dne nahlášení) nebo v den následujícího svozu po zjištění závady svozovou společností		
Poškozená (nefunkční) sběrná nádoba	Do 18:00 hodin následujícího dne po nahlášení pověřené osobě nebo po termínu svozu	Pokud je pravidelný svoz odpadu v termínu do 3 pracovních dnů (včetně dne nahlášení) může svozová společnost realizovat výměnu v termínu pravidelného svozu odpadu	
Neprovedený pravidelný svoz z důvodu nepřístupné sběrné nádoby	Následující termín pravidelného svozu		
Fakturační reklamace – zanáška, klíče	Do 30 dnů od uplatnění		

d)	neprodleně po sjednání nápravy provede záznam o vyřízení reklamace, ve kterém uvede datum, způsob řešení a kdo záznam provedl. Po tomto záznamu převede informační systém záznam do skupiny vyřízených reklamací.
e)	vede evidenci reklamací a stížností uplatněných u svozové společnosti v elektronické formě, kterou pravidelně zálohuje, ze které je zřejmé, kdo reklamaci uplatnil, datum a čas přijetí reklamace, identifikaci předmětu reklamace, komu bylo přiděleno vyřízení, lhůta k vyřízení, posouzení reklamace svozovou společností, způsob vyřízení reklamace, případná zobecnění pro předcházení podobným reklamacím. Souhrnnou evidenci reklamací a stížností uplatněných u svozových společností vede pověřená osoba ve stejné formě a rozsahu. Tato evidence je zpřístupněna Magistrátu ”on-line”.
f)	neprodleně Magistrátu oznámí skutečnost, že závadu v plnění není schopna sama odstranit a přitom navrhne způsob řešení nebo že závadu v plnění není schopna odstranit ve stanoveném časovém limitu a navrhne termín k odstranění závady.
g) postoupí příslušnému subjektu do 12:00 hodin následujícího dne po přijetí všechny reklamace a stížnosti k jejichž vyřízení není kompetentní. O postoupení ve stejné lhůtě informuje osobu, která stížnost či reklamaci uplatnila.
2. 	Pověřená osoba
a)	vede v informačním systému statistiku reklamací týkající se počtu reklamací, rozdělení četností typů reklamací, průměrnou dobu řešení reklamace v závislosti na jejím typu, apod. Tuto statistiku pravidelně vyhodnocuje a zpřístupňuje Magistrátu. Ve vyhodnocení uvede celkové vyhodnocení a dílčí vyhodnocení jednotlivých svozových společností a případná zobecnění pro předcházení podobným reklamacím.
b) 	provozuje kontrolní systém pro sledování vyřízení reklamací a stížností.

B) TŘÍDĚNÝ ODPAD – VYUŽITELNÝ ODPAD

B.1) Technické parametry sběrných nádob, barva, objem, označení:
Barva, objem, způsoby vhazování využitelných odpadů, způsob vyprazdňování a označení sběrných nádob uvádí tabulka:
Materiál SN	papír a lepenka	směsné sklo	směsné plasty	
Plastové	Modrá	zelená	žlutá	
Kovové	Modrá

modré víko, ostatní části barva kovu

kombinace modré s bílou 
(sběrná nádoba 3 200 litrů)	zelená

zelené víko, ostatní části barva kovu

kombinace zelené s bílou
(sběrná nádoba 3 200 litrů)	žlutá

žluté víko, ostatní části 
barva kovu

kombinace žluté s bílou
(sběrná nádoba 3 200 litrů)	
Objem SN (litry)– odvozný způsob	120 a 240	120 a 240	120 a 240	
Objem SN (litry) - donáškový způsob	240 až 3 200	240 až 3 200	240 až 3 200	
Vhazovací otvory ve víku (mm)	Obdélník 
min. 500 x 350 	Kruh průměr min. 170  s pryžovým těsněním
Obdélník min. 500 x 6
(pro ploché sklo)	Kruh průměr min. 170 s pryžovým těsněním
	
Způsob vyprazdňování	Horní a dolní výsyp	Horní*a dolní výsyp	Horní a dolní výsyp	
Písemné označení 	Papír	sklo	plasty	
Doplňková písemná informace	noviny, časopisy, knihy, sešity, brožury, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír	sklo čiré i barevné: lahve od nápojů bez kovových či platových uzávěrů, sklenice, velké skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné předměty	plastové obaly, plastové přepravky, plastové sáčky a tašky a fólie, PET lahve stlačené a bez uzávěrů, čisté kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové lahve od kosmetiky

 PE, PP, PS, PET, HDPE, LDPE, ….	
Doplňková obrazová informace 			piktogram stlačené PET lahve bez víčka	
Pozn.: pouze v případě sběrných nádob < 1100 l, v případě sběrných nádob > 1100 l je horní výsyp povolen pouze v případě, že svozové vozidlo je upraveno tak, aby nedocházelo k neúměrnému zmenšování skleněného střepu (např. stlačováním odpadu).
*   Pro vhazování plochého skla musí být upraveny nejpozději od 31.12.2002 nejméně 2/3 sběrných nádob na sklo rovnoměrně rozmístěné na území svozové oblasti.

B.2) Režim svozu využitelného odpadu
1.	Doba svozu:
Svoz využitelných odpadů je prováděn: papír a plasty v čase od 06:00 hodin do 20:00 hodin, sklo od 08:00 do 20:00. V sobotu a neděli, nebo připadá-li svoz na státní svátek či den pracovního klidu je počátek svozu od 08:00 hod.

B.3) Přistavení sběrných nádob, úprava počtu, změna frekvence odvozu
1.	Svozová společnost poskytuje sběrné nádoby na sběr využitelných odpadů Magistrátu dle schválené lokalizace sběrných stanovišť a evidenčních listů stanovišť využitelných odpadů.
2.	Lokalizaci sběrných stanovišť využitelných odpadů stanovují úřady městských částí (dále jen ”ÚMČ”) dle počtu stanoveného Magistrátem v závislosti na typu zástavby.
Typ zástavby	Průměrný počet obyvatel na jedno sběrné místo využitelných odpadů	Poznámka	
Pražská památková rezervace – odvozný způsob	V každém bytovém domě 	pokud vlastník umožní umístění sběrných nádob využitelných odpadů	
Pražská památková rezervace – donáškový způsob	Počet určuje hl. m. Praha	Umístění určuje ÚMČ v souladu s platnými právními předpisy	
Městská a sídlištní zástavba 	1 sběrné místo na 500 obyvatel	Umístění určuje ÚMČ v souladu s platnými právními předpisy	
Zástavba RD a vilová zástavba	1 sběrné místo na 200 obyvatel	Umístění určuje ÚMČ v souladu s platnými právními předpisy	
Pozn.: bilance se provádí v rámci urbanizovaných obvodů a v rámci městských částí

3.	Svozová společnost předá originál kompletního evidenčního listu do 1 měsíce po zřízení stanoviště (nebo po jeho přemístění) Magistrátu. 
4.	Pověřená osoba vede průběžně aktualizovanou elektronickou databázi stanovišť využitelných odpadů a zpřístupňuje ji veřejnosti na www.psas.cz formou tabelární (s možností hledání podle Obvodu, správního obvodu, městské části, katastrálního území, ulice (vypsání či znázornění stanovišť do 0,5 km od zvoleného adresného bodu) i formou vrstvy GIS.

B.4) Sezónní sběr vánočních stromků a listí napadeného škůdci

	Vánoční stromky
1.	Svozová společnost zajišťuje na celé svozové oblasti jednotný sezónní sběr vánočních stromků od stanovišť směsného odpadu v době výskytu (leden – únor).
2.	Svozová společnost sbírá odložené vánoční stromky a zajišťuje jejich odvoz k  využití.

	Pytle s listím napadeným škůdci
Svozová společnost zajišťuje na celé svozové oblasti jednotný sezónní sběr a odstraňování listí kaštanu koňského (jírovec maďal) napadených škůdcem klíněnkou jírovcovou ze stanovišť směsného odpadu a využitelných odpadů v době výskytu (cca září – prosinec). 

B.5) Reklamace a stížnosti
Reklamace a stížnosti na svoz využitelných odpadů  se řeší dle části A.5).

C) Tříděný odpad - objemný odpad

C.1) Technické parametry VOK, barva, objem, označení:
1.	Objem VOK na sběr objemného odpadu je minimálně 9 000 litrů. Magistrát může udělit výjimku pro konkrétní případ pouze v souladu s ustanovením části I. odst.23 Provozního řádu.
2.	Barva VOK není určena. 
3.	Označení VOK: každý VOK, přistavený svozovou společností v rámci systému je označen nápisem ”OBJEMNÝ ODPAD OD OBYVATEL hl. m. Prahy” s upozorněním, které odpady do VOK nepatří; informace bude rovněž obsahovat obchodní jméno, adresu, telefon, fax svozové společnosti a výrazný nápis ”do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad”
4.	VOK je ve vlastnictví či pronájmu svozové společnosti.
5.	VOK není určen pro odkládání objemného odpadu účastníky systému.

C.2) Režim svozu objemného odpadu
1.	Svozová společnost přistavuje VOK na místa určená v termínech dle harmonogramu stanoveného Úřadem městské části, na jejímž území svozová společnost sběr objemného odpadu realizuje, projednaného se svozovou společností a schváleného Magistrátem. Harmonogram musí obsahovat údaje o dnu přistavení VOK a objem VOK určený pro dané místo přistavení.
2.	Pro svoz je závazný následující režim: 
-	Přistavení VOK je provedeno do 16:00 hod. před dnem přistavení dle odst.1.
-	Svozová společnost ponechává VOK na místě přistavení nejméně do 06:00 hod. dne následujícího po dni přistavení dle odst.1, přitom monitoruje jeho naplnění a v případě potřeby zajistí jeho výměnu
-	Odvoz VOK je proveden následující den po dni přistavení od 6:00 do 13:00 hod.
-	V případě, že je v čase odvozu VOK místo přistavení znečištěno odpadem, který vypadl nebo se nevešel do VOK, je svozová společnost povinna zajistit do 14:00 hod. následujícího dne po dni přistavení VOK dle odst.1 odklizení odpadu z místa přistavení včetně úklidu místa přistavení.
3.   Svozová společnost je povinna převážet naplněné (i částečně) VOK vždy se sítí, aby se zamezilo padání (úniku) odpadu z VOK v době přepravy.

C.3) Dotřídění objemného odpadu
1.	Svozová společnost je povinna zajistit nejpozději od 31.12.2002 dotřídění objemného odpadu z VOK na zařízení k tomuto účelu schváleném příslušnými správními orgány , tak, aby vytřídila:
-	využitelné složky odpadu (zejména kovy železné a neželezné, lepenku, sklo, plasty, elektrošrot)
-	nebezpečné odpady, které se ve VOK nacházely
-	energeticky využitelné odpady
-	odpad ze zeleně
-	ostatní inertní odpad
2.	Svozová společnost zajistí dotřídění objemného odpadu z VOK ze systému, samostatně eviduje vytříděné složky tak, aby nedošlo k ovlivnění evidence odpady od jiných původců odpadu.

C.4) Využití nebo zneškodnění objemného odpadu
1.	Svozová společnost zajistí využití využitelných odpadů (materiálové – využitelných odpadů - papír a lepenka, sklo, plasty, železné a neželezné kovy, odpad ze zeleně a energetické – spalitelné odpady), odstranění nevyužitelných odpadů a odpovídající využití nebo odstranění NO.
2.	Svozová společnost vede průběžnou evidenci na základě vážních lístků o množstvích, způsobech využití nebo odstranění odpadů a provozovatelích zařízení na využití či odstraňování odpadu.

C.5) Reklamace a stížnosti
Reklamace a stížnosti na svoz objemného odpadu se řeší dle části A.5).

D) Tříděný odpad – SYSTÉM SBĚRU nO

NO jsou sbírány na území města speciálním režimem, odpovídajícím nebezpečným vlastnostem těchto odpadů a požadavkům na předcházení rizika ohrožení složek životního prostředí, zdraví lidí, zvířat a rostlin možnými negativními účinky NO.

D.1) Technické parametry SN, barva, označení:
1. 	Sběrné nádoby na sběr NO jsou zajištěny proti zneužití a to umístěním v zajištěném objektu nebo uzamčené (zajištěné víko), proti jejich neoprávněnému použití, a zajištěné proti neoprávněné manipulaci s nimi.
2. 	Tříděný sběr NO od obyvatel města je organizován:
2.1.	ve stabilních shromažďovacích místech NO 
2.2.	mobilním způsobem		– NO (kromě ledniček)
2.3.	v lékárnách 		– léky a rtuťové teploměry
2.4.	ve školách (ZŠ, SŠ)  	- suché galvanické články
2.5.	na úřadech městských částí 	- suché galvanické články
3. 	Barva sběrné nádoby pro obsluhu lékáren, škol a úřadů městských částí - červená. Na ostatních místech systému sběru NO není barva stanovena.
4. 	Objem sběrné nádoby určené pro obsluhu lékáren  - 120 l, pro obsluhu škol a úřadů městských částí  (35 l). Na ostatních místech systému sběru NO jsou sběrné nádoby dle potřebného objemu.
5. 	Sběrné nádoby na sběr NO jsou označeny názvem druhu odpadu

D.2) Režim sběru NO
1.	Pověřená osoba je povinna zajišťovat: 
a) 	realizaci systému sběru NO takto:
aa)	u stabilního sběru odpadu, včetně ledniček ze stanovených sběrných míst, v provozních hodinách,
ab)	u mobilního sběru odpadu dle harmonogramu mobilního sběru NO,
ac)	u sběru léčiv s minimální frekvencí 6x v kalendářním roce. 
ad)	u sběru monočlánků s minimální frekvencí 3x v kalendářním roce.
b) 	sběr ledniček:
ba)	z určených stabilních shromažďovacích míst sběru nebezpečných složek KO;
bb)	příjem ledniček v určené provozovně pověřené osoby NO od svozových společností KO z území hl. m. Prahy (ledničky odložené ve velkoobjemových kontejnerech či na stanovištích tříděného sběru a stanovištích sběru směsného odpadu);
bc)	příjem ledniček v určené provozovně pověřené osoby NO od společností, které pro městské části hl. m. Prahy zajišťují čistotu – úklid veřejných prostranství;
bd)	příjem ledniček v určené provozovně pověřené osoby NO od prodejců, kteří v mají s Magistrátem uzavřenou smlouvu a kteří rámci své činnosti nabízí občanům při koupi nové ledničky odvoz staré. 
c) 	dočasné shromažďovací místo NO pro skladování ledniček do doby jejich odvozu ke zneškodnění.
d) 	sběr monočlánků v ZŠ, SŠ všech typů a úřadech městských částí hl. m. Prahy
e) 	minimalizovat negativní dopady na životní prostředí při nakládání s odpadem, včetně úklidu místa stání svozového vozidla NO. V případě úniku NO zajistit ihned na své náklady nápravu stavu.

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu
Kategorie N (O)	Stabilní sběr	Mobilní sběr	Obsluha lékáren	Školy a ÚMČ	
20 01 09	Olej a/nebo tuk	ano	ano	-	-	
20 01 12	Barva, lepidlo, pryskyřice	ano	ano	-	-	
20 01 13	Rozpouštědlo	ano	ano	-	-	
20 01 14	Kyselina	ano	ano	-	-	
20 01 15	Hydroxid	ano	ano	-	-	
20 01 16	Detergenty, odmašťovací přípravky	ano	ano	-	-	
20 01 17	Fotochemikálie	ano	ano	-	-	
20 01 18	Léky	ano	ano	ano	-	
20 01 19	Pesticidy	ano	ano	-	ano**	
20 01 20	Galvanický článek elektrický suchý a/nebo mokrý	ano	ano	-	-	
20 01 21	Zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti	ano	ano	ano*	-	
20 01 23	Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků	ano	-	-	-	
	Ostatní druhy odpadů odevzdané občany v rámci sběru	ano	ano	-	-	
*     pouze rtuťové teploměry
**    pouze suché galvanické články

2.	Systém sběru NO je určen pouze pro uživatele systému. Účastníci systému a ostatní původci odpadů mohou NO odevzdat pouze v souladu s platnými právními předpisy oprávněné osobě.

E) Tříděný odpad - sběrné dvory

1.	Ve sběrných dvorech lze v provozní době odložit stavební suť, objemný odpad, dřevěný odpad, elektrošrot, odpad ze zeleně, kovy, využitelný odpad, NO, pneumatiky
2.	Provozovatel je povinen 
a)	provozovat sběrný dvůr v souladu s provozním řádem sběrného dvora:
b)	zajistit:
ba) 	bezplatné odkládání vytříděných složek KO uživatelům systému, s výjimkou stavební sutě nad 1m3 za měsíc a pneumatik, které umožní odložit za dále uvedených podmínek 
bb) 	za úplatu odkládání vytříděných složek KO účastníkům systému, fyzickým osobám, které nemají trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území města, a ostatním původcům odpadů, dle ceníku provozovatele bez nároků na finanční spoluúčast hl. m. Prahy.
bc) 	zajistit provozní dobu v souladu s nařízením vlády č. 293/2001 Sb., o zavedení letního času: 
	letní čas	zimní čas	
pondělí
úterý
středa
čtvrtek 
pátek
sobota	830 - 1800
830 - 1800
830 - 1800
830 - 1800
830 - 1800
830 - 1500	830 - 1700
830 - 1700
830 - 1700
830 - 1700
830 - 1700
830 - 1500	
Ve dnech pracovního klidu jsou sběrné dvory zavřeny.

c)	umožnit nahlédnout do provozního řádu sběrného dvora uživatelům systému a návštěvníkům;
d)	vést evidenci: u uživatele systému – jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, adresa, složka KO, množství; u fyzické osoby bez trvalého nebo dlouhodobého pobytu na území města – jméno a příjmení, datum narození, číslo OP, adresa, složka KO, množství, výše úplaty, u účastníka systému a původce odpadu obchodní jméno, sídlo firmy, IČO složka KO, množství, výše úplaty; 
e)	zabezpečit využití vytříděných složek odpadů získaných při provozu sběrného dvora. Budou-li provozem zařízení získány odpady, pro které se nepodaří zajistit využití, je povinen zabezpečit jejich zneškodnění v souladu s platnou právní úpravou;

IV.
MINIMÁLNÍ ROZMĚRY PRO DIMENZOVÁNÍ STANOVIŠŤ SBĚRNÝCH NÁDOB A MANIPULAČNÍCH TRAS V OBJEKTECH

1.	Návrhové rozměry pro plochu stanoviště

                                                               b

           a              a          a            

                                                               b

          a             a           a             

                                                                                      b

             a                    a                  a             

Sběrná nádoba (l)	Rozměr ”a”
(mm)	Rozměr ”b”
(mm)	Min. výška prostoru pro umístění (mm)	Min. šířka dveřních otvorů a prostupů	
70	650	600	1 100	800	
80	650	600	1 300	800	
110	650	600	1 500	800	
120	650	650	1 600	800	
240	750	850	2 000	900	
360	850	900	2 100	1 000	
1 100	1 600	1 300	1 700	1 300	
1 100 
(spodní výsyp)	1 500	1 200	X	X	
3 200 
(spodní výsyp)			X	X	

3.	Při umístění sběrných nádob ve dvou rovnoběžných řadách musí být vzdálenost těchto řad min. 850 mm pro sběrné nádoby < 1 100 litrů a min. 1300 mm pro sběrné nádoby > 1 100 litrů. Manipulační prostory (dveřní otvory, chodby, schodiště, průchody, rampy atd.)  musí mít minimální světlou šířku dle posledního sloupce tabulky k bodu 1 s minimální podchodnou výškou 2000 mm, s výjimkou dveřních otvorů s min. výškou 1970 mm (výjimečně 1700 mm)
4.	Minimální prostor záboru místní komunikace pro manipulaci s VOK a pro umístění VOK je určen následující tabulkou.

                               VOK                                                                D

          A                   D                                   C                    

Označení	Min. rozměr (m)	Poznámka	
A	2,00	Manipulační plocha za VOK	
B	5,00	Délka VOK	
C	8,00	Manipulační plocha před VOK	
A + B+ C	15,00	Celková délka manipulační plochy	
D	3,00	Šířka manipulační plochy