Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1193  ze dne  24.7.2001

I. Seznam lokalit:
   
    Z lokalit navržených jednotlivými městskými částmi na základě jimi zadaných studií dopravy v klidu byly na území jednotlivých městských částí vybrány tyto lokality pro výstavbu veřejných hromadných garáží. Tento seznam bude sloužit pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele lokalizační studie.

MČ Praha 1  
1) Václavské nám.- horní, dolní 
2) Na Františku 
3)	Senovážné náměstí, západ
4)	 Hradební, Revoluční 
5)	Nábřeží Ludvíka Svobody

MČ Praha 2 
1) 	Tylovo náměstí
2) 	Záhřebská - Americká v prostoru  křižovatky, podzemní 
3) 	Jiráskovo náměstí 

MČ Praha 3
1) Náměstí Jiřího z Poděbrad
2) Náměstí Komenského

MČ Praha 4
1) 	ul. Choceradská (v současnosti parkoviště) - Záběhlice
2) 	nároží ul. Štúrova a Hurbanova 

MČ Praha 5 - lokality sídliště Barrandov
1) 	Lamačova - západ
2) 	Lipského - Pražského
3) 	Lohniského - podzemní

 MČ Praha 6 
1) 	Podbabská - podzemní - nutná koordinace s TT
2) 	Wuchterlova - Kyjevská - Kafkova 

MČ Praha 7 
1) 	Na Ovčinách - podzemní, v současnosti parkoviště
2) 	Strojnická  

MČ Praha 9  
1) Podvinný mlýn - podzemní - Libeň 
2) Lovosická - Českolipská - Prosek, v současnosti parkoviště

MČ Praha 10
1) 	Průběžná - Strašnice - jih
2) 	Práčská - Vřesová, Zahradní Město - východ
MČ Praha 11
1) 	ul. Majerského ,v současnosti parkoviště - JM I
2) 	Výstavní - Plickova, v současnosti parkoviště - JM I
3) 	Štichova/Janouchova - Opatovská, v současnosti parkoviště - JM I

MČ Praha 12
1) 	Pavelkova u valu - Modřany
2) 	ul. Nikoly Vapcarova, v současnosti parkoviště - Modřany
3) 	Vazovova - Levského - Kolarovova - Modřany

MČ Praha 13
1) 	Přecechtělova, podzemní - sídliště Velká Ohrada 
2) 	Ovčí hájek - Butovice 

MČ Praha 15
1) 	Janovská -  v současnosti parkoviště

MČ Praha - Řepy (Praha 17)
1) 	ul. Mrkvičkova (v současnosti parkoviště)
2) 	ul. Skuteckého (v současnosti parkoviště)

MČ Praha Letňany (Praha 18)
1) 	Tupolevova (v současnosti parkoviště)
2) 	Malkovského - Veselská (poz. parc. č. 758/58, v současnosti parkoviště)

II. Návrh zadání lokalizační studie:
    
    V souladu s přílohou č.1 usnesení RHMP č. 0150 z 30.1.2001, která obsahují rámcová pravidla pro výstavbu hromadných garáží, byl vypracován věcný návrh zadání lokalizační studie, jejíž zpracovatel zajistí zejména:

1. Průzkum podkladů pro stanovení rozsahu spádového území: 
Spádovým územím hromadné garáže se rozumí území, kde bude doprava v klidu nabídkou veřejné hromadné garáže podstatně ovlivněna. Zároveň je spádovým územím vymezen rozsah redukčních úprav povrchového parkování,
•	průzkum docházkových vzdáleností s odlišením docházky bydlících osob, sídlících osob a jejich návštěvníků nebo zákazníků (klientů),
•	průzkum a analýza orientačního poměru uživatelů domů (a jejich částí) obytných a neobytných, průzkum jejich nároků na dopravu v klidu, 
•	stanovení teoretického nároku na počet stání ve spádové oblasti veřejné hromadné garáže ve smyslu vyhlášky hl.m. Prahy č. 26/1999 -OTPP (bude podkladem pro návrh redukce povrchového parkování),
•	průzkum skutečného počtu automobilů bydlících a sídlících osob ve spádovém území,
•	zjištění nároků zásobovací dopravy,
•	průzkum stávajícího počtu stání v garážích, na ulicích a ve vnitroblocích (dvorech).

2) Průzkum dopravní obslužnosti spádového území prostředky MHD:
•	průzkum kvality dopravní obsluhy jednotlivých částí spádového území hromadnou dopravou, s důrazem na kolejovou,
•	průzkum pěší dostupnosti významných center zaměstnanosti a vybavenosti ve spádovém území od stanic MHD, především metra a tramvaje.

3) Průzkum  stávající  zóny  placeného stání (pokud se v  rozsahu  spádového  území      veřejné hromadné garáže zóna  placeného stání nachází):
•	průzkum vytíženosti stání v zóně s odlišením typu stání (“modré”, “oranžové”, “zelené”) v průběhu dne – rozdíl mezi špičkou a sedlem, placeným a neplaceným obdobím, a s odlišením způsobu využití stání (bydlící osoby, sídlící osoby, veřejnost,…),
•	průzkum respektovanosti zóny.

4) Analýza stavu životního prostředí, zejména:
•	vyhodnocení kvality ovzduší z hlediska koncentrací znečišťujících látek ve spádovém území ( s důrazem na obytnou funkci).
U lokalit Václavské náměstí horní, dolní a Tylovo náměstí bude provedeno vyhodnocení z hlediska ochrany ovzduší najednou,
•	dendrologický průzkum. 

5) Vymezení  spádového  území  veřejné  hromadné  garáže  na  základě  provedených      průzkumů a analýz s přihlédnutím:
•	k vlivu a rozsahu případné výstavby garáží v rámci objektů (která je při stavbách vyžadována podle vyhlášky hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu na území hl.m.Prahy),
•	k technickým možnostem umístění garáže.

6) Prověření majetkoprávních vztahů uvažované lokality

7) Posouzení  navržených  lokalit  z hlediska  jejich  vlivu  na vnější dopravní vztahy 
    (zvýšení, resp. snížení intenzit dopravy v okolí)

Orientační výčet požadovaných výstupů pro každou lokalitu.
a) Průvodní zpráva obsahující zejména:
•	výsledky a vyhodnocení průzkumů a analýz
•	vyhodnocení majetkoprávních vztahů
•	posouzení lokality z hlediska vlivu na vnější dopravní vztahy
•	popis variant návrhů včetně doporučené kapacity a vyhodnocení jednotlivých variant, v případě jediného návrhu zdůvodnění proč
•	dokladová část, zápisy z provedených jednání
b) Výpis z katastru nemovitostí
c) Zákres veřejné hromadné garáže do snímku katastrální mapy 
d) Zákres veřejné hromadné garáže do ortofotomapy
e) Podrobné dopravní řešení, napojení na komunikační síť
    (podrobná situace 1 : 1000, širší vztahy 1 : 2000)
f) Situaci stavby garáže v měřítku 1:1000 se zákresem inventarizovaných dřevin s rozlišením 
    kácené a zachovávané zeleně
g) Umístění nadřazených celoměstských inž. sítí s vyhodnocením nezbytných překládek

Upozornění: 
I vybraná a prověřená lokalita dle výše uvedeného návrhu zadání, může být po provedení archeologických výzkumů a průzkumů z hlediska ochrany a dokumentace arch. památek  z výstavby vyloučena. V případě lokality Na Františku - hřiště, na území MČ Praha 1 nelze vyloučit nutnost zachování archeologické situace in situ.