Stručná charakteristika Projektů.
”Školy na síti”
Projekty jsou součástí širšího konceptu vytváření městského komunikačního systému, který by měl umožnit propojení škol, kulturních, sociálních a dalších městských zařízení moderní komunikační infrastrukturou s cílem, umožnit jejich neomezenou elektronickou komunikaci a širokopásmový přístup do Internetu. 
Projekty se rovněž zaměřují na protidrogovou prevenci a předcházení kriminalitě mládeže tím, že se jí poskytne prostor pro smysluplné trávení volného času. 
Projekty Městských částí Praha 11 a Praha 13

Vybrané komunikační řešení poskytne všem školám sídlícím v těchto dvou městských částech moderní privátní IP síť využívající optická vlákna. Tato síť vyřeší nejen současné komunikační potřeby škol a dovolí i zvládnout očekávaný budoucí nárůst počtů připojených počítačů a podpoří i rozvoj nových užitečných aplikací náročných na přenosové pásmo, jako je multimediální interaktivní výuka na dálku, distribuce videa atd. Volba řešení založeného na optické kabelové síti dovolí se vyhnout opakovaným investicím do infrastruktury, které jsou tak typické pro sítě založené na běžných metalických či radiových prostředcích, které umožňují pouze omezené zvyšování kapacit. Dostupnost výkonné sítě rovněž přináší i úspory nákladů díky efektivnímu sdílení prostředků (výpočetních, zálohovacích) a otevírá dveře pro pozdější implementaci centralizovaného poskytování aplikací (ASP) a výpočetního výkonu. Celé řešení bude “na klíč” dodáno pražským metropolitním operátorem PRAGONET který, nad rámec pouhého poskytnutí sítě a základních síťových služeb, dodá i širokopásmové připojení do Internetu, nepřetržitou zákaznickou podporu, dohled a řízení sítě. 

Co se týče technologického řešení, bude lokální síť (LAN) každé ze škol propojena   přes směrovač/firewall linkou Ethernet 100Mb/s na výkonnou přepínanou gigabitovou páteř. Ta zajistí jak konektivitu mezi jednotlivými LAN, tak komunikaci do Internetu prostřednictvím širokopásmové, zabezpečené centrální brány. Kapacita brány lze měnit pouhou vzdálenou konfigurací tak, aby nebyl problém se flexibilně přizpůsobit jakémukoliv nárůstu požadavku na zvýšení přístupové rychlosti do Internetu. Celá privátní síť umožňuje vytváření virtuálních sítí VLAN, což poskytne užitečný nástroj pro oddělení různých komunikačních kanálů podle jejich požadovaného zabezpečení či typu přenášených informací. Síť bude plně zajištěná tj. výpadek některé z komunikačních linek nezpůsobí výpadek služeb sítě. 

Jako integrální část celého řešení budou firmou PRAGONET kompletně poskytovány i další služby jako je DNS, DHCP, provoz webovských a poštovních serverů vč. správy uživatelských schránek. Všechny servery použité k poskytování těchto služeb budou provozovány na spolehlivé a bezpečné platformě Linux a budou využívat vysoce kvalitních diskových/paměťových subsystémů s cílem zajistit maximální integritu dat. Pro dosažení vysoké dostupnosti všech služeb, středisko řízení sítě PRAGONET převezme plnou zodpovědnost za dohled všech služeb, serverů, aktivních prvků a dalších subsystémů sítě, a to v nepřetržitém režimu.

Projekt Městské části Praha 5

Rada MČ Praha 5 v roce 2000 schválila a vyhlásila výběrové řízení na připojení základních škol, ve kterých je zřizovatelem, k Internetu pevnou linkou. V současnosti mají všechny základní školy Prahy 5 připojení k Internetu pevnou linkou s přenosovou rychlostí 64 kbps a s neomezeným objemem přenosu dat 24 hodin denně. 
V každé škole je instalován modem s kapacitou min. 64 kbps a router Cisco Systems 805 se vzdáleným technickým dohledem.
Jednotlivé školy využívají připojení k Internetu podle svých možností, např. základní školy na sídlišti Barrandov mají samostatné počítačové učebny, které využívají při výuce, po ukončení výuky jsou PC za symbolický poplatek k dispozici veřejnosti. 
Vyšší využití možností Internetu je nyní přímo závislé na počtu a úrovni hardwaru na jednotlivých školách. Technická úroveň používaných PC je v současné limitujícím faktorem pro využití Internetu při výuce i v nabídce pro veřejnost.