Látka	Jednot.	Emise klas. nafta	Emise emulze	Rozdíl nafta-emulze (%)	
CO2	g/km	893	877	- 1,8	
Nox	g/km	13,8	11,2	- 18,8	
uhlovodíky	g/km	1,3	1,2	- 9,7	
CO	g/km	0,43	0,26	- 39,5	
pevné částice	g/km	0,77	0,32	- 57,6