MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
t i s k o v é   o d d ě l e n í

Informace pro tisk

Hlavní město Praha  zahájilo  výstavbu  další důležité dopravní stavby a to  mimoúrovňové křižovatky ulic Kbelské a Beranových.  Je dělena do dvou  úseků:  st. č. 4664 MÚK PPO - Beranových a st. č. 0148 - MÚK Beranových - Výstaviště.

Stavba mimoúrovňové křižovatky  má zejména účel zlepšení kapacity průjezdnosti předmětné křižovatky s ohledem jak na  stávající provoz, tak na provoz budoucí,  kdy průmyslový polookruh dočasně přebírá  v daném úseku funkci silničního okruhu, než bude tento v daném území zbudován.
Současně s tímto účelem zohledňuje křižovatka  ve svém řešení dopravní zátěž  vzniklou rozvojem přilehlého území, t.j.  nové Výstaviště  a také budoucí stanice  MHD - Metra. 

Výstavbou křižovatky bude zcela zrušena současná úrovňová křižovatka ulice Beranových s Kbelskou.  doprava z  Proseka do Letňan bude vedena mimoúrovňově po novém mostě, který bude umístěn  od současné křižovatky   150 m  jižněji . Křižovatka umožní  bezkolizní dopravní vztahy  mezi ulicemi Beranových, Tupolevova, Prosecká , Letňanská a Kbelská.  Směrem k výstavišti budou  nové komunikace s kruhovým objezdem. Část  komunikace Beranových mezi ulicí Kbelskou a Broumovskou bude zcela  zrušena , takže ulice Beranových v  úseku  od Tupolevovy ke Kbelské bude slepá a bude sloužit pouze k dopravní obslužnosti současné obytné zástavby. 

V průběhu výstavby dojde v letních měsících t.r.  k omezení   dopravy na ulici Kbelské  a  k určitým  dočasným změnám ve vedení autobusových linek v místě.  Financování staveb je  z části ze státních dotací a z části z prostředků hl.m. Prahy. Stavbu realizuje vítěz veřejné obchodní soutěže - Stavby silnic a železnic odštěpný závod 4 a bude uvedena do provozu na jaře roku 2003. 

Tiskovému oddělení informace poskytl Odbor městského investora
V Praze dne 25.4. 2002

Základní údaje :

st. č. 4664 MÚK PPO - Beranových a st. č. 0148 - MÚK Beranových - Výstaviště.

investor :

Hl.m. Praha - odbor městského investora, Vyšehradská 51, Praha 2

obstaravatel inženýrské činnosti :

na podkladě mandátní smlouvy spol.  - VIS a.s., Bezová 1658/1, Praha 4

projektant :

A.D.O. sdružení kanceláří pro projektovou a inženýrskou činnost - dopravně  inž. projekt. kancelář Praha, Vyšehradská 49, Praha 2

Zhotovitel :

Stavby silnic a železnic odštěpný závod 4, K Hájům 946, Praha 5

Hlavní objekty stavby :

•	přemostění  PPO ( ulice Kbelské )  (  PPO  - průmyslový polookruh )
•	protažená komunikace Prosecká a protažená ulice Tupolevova vč. ramp na PPO, dopravní značení, sadové úpravy
•	protihluková opatření ( úprava / výměna oken )
•	vyvolané úpravy a překládky inženýrských sítí, plynovod,, vodovod, el. kabely 1kV, 22kV, telef. kabely
•	odvodnění a osvětlení komunikace
•	světelné signalizační zařízení tří křižovatek

Další údaje :

Délka protažené ulice Prosecké = 800 m
Délka protažené ulice Tupolevovy = 300 m
Délka ramp na PPO = 290 m
Funkční třída ulice Prosecké a Tupolevovy  = B2
Kategorie ulice Prosecké a Tupolevovy = MS 20/60
Šířka ulice Prosecké a Tupolevovy : 2 x 2 jízdní pruhy 3,5 m vč. řadicích pruhů a  dělicího pásu š. 4 m, chodníky šíře 3,0 m. 
Rampy jednopruhové šířky 5,5 m ( jízdní pruh š. 3,5 m , nouzový pruh š. 2 m )
Max. podélný sklon  6 %

Náklad na realizaci :
dle obchodní veřejné soutěže -
stavby č. 4664 :	112 699 tis. Kč. ( hrazené státní dotací )
stavba č. 0148 : 	33 859 tis. Kč.	( hrazené HMP )

celkové investiční náklady ( vč. přípravy, výkupů pozemků a dalších nákladů hrazených HMP )   
dle CIN